| # 使用条形码报告装配线工位订单的完成 报告装配线工位订单完成 步骤 1. 打印需要的条形码 使用打印装配线工位订单（条形码） (tiasc2411m000) 进程打印您需要的条形码。 您可以使用扫描仪扫描该动作条形码的打印输出，并从附加到订单的标签扫描装配订单编号。 步骤 2. 选择装配线工位（可选） 如果在不同装配线工位报告装配线工位订单“完成”，则单击“新工位”按钮。 步骤 3. 扫描订单代码 装配线工位订单完成时，扫描该订单上的条形码。 订单编号会显示在装配订单字段中。 如果扫描仪不能读取条形码，请人工输入编号。 步骤 4. 扫描“完成”条形码 扫描“完成”条形码。 代码会显示在动作字段中。 如果扫描仪不能读取条形码，请人工输入“完成”条形码。 要人工输入该条形码，请输入正确的代码然后按 Tab 键。 撤消报告完成动作 步骤 1. 扫描订单代码 扫描订单上的条形码。 步骤 2. 扫描“撤消完成的装配线工位订单”代码 扫描“撤消完成装配线工位订单”条形码。 注意 您必须设置条形码读取器，从而使它能够在每个代码的末尾添加一个制表符。 完成代码是 0001。撤消完成代码是 0002。不使用键盘结束该进程的代码是 0009。 还可以从装配线工位上的装配订单 (tiasl6510m000) 进程的视图, 参考, 操作菜单报告装配线工位订单完成（不使用条形码）。 相关主题 装配控制模块概览 用于 Windows NT 的条形码 |