| # 检验单行 (qmptc1101m000) 使用此进程以维护检验单行。 对于每个要项和特性组合，均提供一个检验行。 可以为该特定检验单更改特性的相关数据。 标签 通用：有关特性的详细资料 检测数据：有关检测方法的详细资料 注意 如果该行的检测数据已存在，则无法修改记录。 如果将订单行状态设置为完成，则无法为该来源订单添加任何新行。 相关主题 订单检验 检验单 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据 生产线 检验单链接至的订单上的位置编号。 该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。 订单行状态 检验单行状态表示检验行的当前状态。 此状态会在下列几个进程内发生更改： 检验单行 (qmptc1101m000)（可用） 打印检验单 (qmptc1400m000)（已打印） 检验单检测数据 (qmptc1115m000)（活动） 完成/处理订单检验 (qmptc1202m000)（已完成） 要项 物料的一部分。 例如，一颗螺钉可以有头要项和尾要项。 一个要项可以具有一种或多种特征。 例如，头要项可以有直径和长度，尾要项可以有直径和颜色。 特性 指的是物料或物料部件/组件的特有品质或区别标记。 例如直径、长度、重量。 特性类型 所测量的值类型 特性单位 根据其它变量或固定特性来计算某一特性的表达式。 注意 只有在方法字段中输入算法，才能使用算法字段。 输入用于计算特性的算法名称。 用于算法的特性 如果选中此复选框，则此特性可用作其它特性算法中的变量或常量。 选项集 某特性的一组可能值。 对于每个值（选项），可以指明它是否合格。 例如，红色和蓝色即可构成一个选项集。 示例
特性 | pH 值
检测 | 石蕊检测
选项 | 蓝色 = 合格
红色 = 不合格
注意 如果特性类型字段为选项，则可以输入一个选项集。 方法 特性值的类型或特性值的计算方式 算法 根据其它变量或固定特性来计算某一特性的表达式。 注意 只有在方法字段中输入算法，才能使用算法字段。 输入用于计算特性的算法名称。 实际起始日期 为检验单行输入第一个数据的日期。 此日期会在检验单检测数据 (qmptc1115m000) 进程中更新，但不能修改。 实际完成日期 报告检验已完成的日期。 此日期会在完成/处理订单检验 (qmptc1202m000) 进程中更新，但不能修改。 检测 对某个特征进行的检查。 可以将一项或多项测试链接至某个特征。 检测区域 进行检测的实际位置。 损坏性检测 如果选中此复选框，则检测将为损坏性检测，检测后物料将无法使用。 结果类型 报告给用户的结果的类型 检测单位 检测所采用的单位。 例如，米、升或千克。 注意 特性单位是默认值。 检测单位和特性单位必须具有相同的物理量。 检测标准 通常用于检测的标准。 例如，DIN 标准。 技能 指工程师完成工作必须具备的特定知识或专门技术。 例如，电学知识、特定设备的知识等等。 员工 对该特性执行检测的人员 仪器 一种用于在质量检测期间测量物料的特定特性的工具。 示例
仪器 | 酸液比重计
特性 | pH 值
仪器组 仪器组代码。 具有相似特性的仪器组。 说明 代码的说明或名称。 仪器编号 可用于跟踪仪器的仪器编号。 说明 代码的说明或名称。 固定特性值 一次确定的特性值。 一次确定的特性值。 注意 将固定的特性值与在检验单检测数据 (qmptc1115m000) 进程中输入的检测结果进行比较。 只有当方法字段设置为固定值时，此字段才适用。 如果将特性类型字段设置为整数，则将固定特性值字段舍入到最接近的整数。 注意
示例
用户录入 | 舍入值
5 | 11
4 | 10
6 | 11
特性标准 通常用于特性的标准 例如，DIN 标准。 值类型 特性的值类型。 允许值 值类型 图表名称 标称值适用的图表名称的代码。 注意 仅当在值类型字段中选择标称选项时，此字段才可用。 图表类型 标称值适用的图表类型的代码。 注意 仅当在值类型字段中选择标称选项时，此字段才可用。 容限标准 链接至标称值范围的容限标准的代码。 注意 仅当在值类型字段中选择标称选项时，此字段才可用。 标称值 特性的标称值，以特性单位表示。 注意 仅当在值类型字段中选择标称选项时，此字段才可用。 定额 定额是该特性的期望质量，以特性单位表示。 注意 如果在方法字段中输入固定值，或在特性类型字段中输入选项，则该字段不适用。 上限 键入质量合格的最大特性值，以特性单位表示。 注意 上限字段值必须大于或等于定额字段中的值。 下限 键入质量合格的最小特性值，以特性单位表示。 注意 下限字段值必须大于或等于定额字段中的值。 验证算法 检查特定算法数据的有效性。 设为“活动” 使用此选项将检验单行状态设置为“活动”。 设为“已完成” 使用此选项将检验单行状态设置为“已完成”。 分配直方图 使用此选项以查看“分配直方图”。 |