| # 参数 通过设置参数，可以定制模块的功能，以符合公司特定的需求。 已实施的软件组件 打开 \LN 主数据\企业模型\公司数据\已实施的软件组件 (tccom0500m000) 进程。 确保启用了所需的参数。例如，可以选中以下复选框： 条款和条件模块：此模块是可选模块。要使用条款和条件模块，必须选中此复选框。 装配计划 (APL) 模块：必须使用此模块。装配计划用于计划产品变型的装配，以及在装配控制中生成装配订单。 装配控制 (ASC) 模块：必须使用此模块。 产品配置器 (PCF) 模块：此模块是可选模块。要使用产品配置器模块，则必须选中此复选框。 装配控制参数 打开 \LN 制造管理子系统\制造参数\装配控制参数 (tiasc0100m000) 进程。使用此进程定义装配控制的参数。 注意 在此进程中更改参数可能对整个装配控制模块都会产生影响。 您必须为装配控制模块中使用的下列元素定义编号组和系列： 订单 群装配线工位订单 装配线工位变型 参考编号 这四个编号组和系列必须各不相同。您必须选择一个编号组，该编号组在 ERP“编号组 (tcmcs0151m000)”进程中专门用于“生产”。 启用所需的参数。例如，“事务处理”参数。 事务处理：此参数用于执行以下操作： 处理和存储财务事务处理 分配装配件 反冲工时和材料要求 可以将“事务处理”字段设置为以下值： 基于装配线工位：此参数值用于大批量环境。每个装配线工位的装配线工位订单数据会合并到一起，组成一个日群装配线工位订单 (CLSO)。在汇总（装配线工位）级执行处理。当使用基于装配线工位的事务处理时，您将收到每个期段的生产结果。出现以下情况时，可以使用此设置： 无需追溯到原始装配订单 成本将过帐至装配线 结果通过装配线按期段进行计算 基于订单：此参数值用于小批量环境。针对每个装配订单进行计算将提供更详细的信息并创建更多数据，如果有许多装配订单，这会导致性能问题。每天为每个装配订单创建一个群装配线工位订单 (CLSO)。针对每个单独的装配订单来执行处理。当使用基于订单的事务处理时，您将收到每个订单的生产结果。 时段定义 打开 \LN 制造管理子系统\装配控制\应用程序管理\时段 – tiasl1501m000 进程。 时段是用于计划和反冲的时间单位。当您使用基于装配线工位的事务处理时，将分时段按装配线工位进行分配和反冲，这意味着同一时段内的所有装配线工位订单将被合并。因此，与基于订单的事务处理相比，事务处理的数量减少了。如果使用较大时段，可进一步提高性能，因为这样会减少事务处理的数量。 步骤 1：转到视图, 参考, 操作菜单，单击定义时段。定义时段 (tiasl1100m000) 进程将打开。根据要求定义时段。 步骤 2：转到定义时段 (tiasl1100m000) 进程的视图, 参考, 操作菜单，单击生成时段。 步骤 3：检查时段 (tiasl1501m000) 进程以查看是否成功生成了时段。 段计划 打开 \LN 制造管理子系统\装配控制\应用程序管理\段计划– tiapl4500m000 进程。使用此进程可计算和显示段计划。 段计划指示何时必须将在特定装配线控制段中执行操作所需的装配件交付至车间仓库。会为装配线上的每一个控制段定义下线期段的范围。针对每一个期段，计划需要装配件的日期。因此，其要求的下线日期在其中一个期段范围内的每一个产品变型，在该下线日期的相应控制段都将需要它的装配件。这些计划的优点就是，如果仅知道产品变型所要求的下线日期和装配件的控制段，也可以直接从该计划中确定装配件需求。 段计划用于粗略计划装配件需求，尤其是在更远的将来，也就是在分配时界之后、但在需求时界之前的期段。计划包含需求时界内的整个期段，包括分配时界。段计划会显示在段计划 (tiapl4500m000) 进程中。 |