| # 验证通用工艺流程的分包设置 (tipcf3215m000) 使用此进程以验证通用物料的通用工艺流程的分包设置。将在报告中打印所有错误。 检查 该进程会对工作中心类型为分包工作中心的工作中心上执行的所有工序的设置进行检查。 具体检查内容将取决于物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中的分包材料复选框。 无材料流支持的分包 如果分包无材料流支持，LN 将检查工序是否满足以下条件： 对于各个分包工序，在分包费率 (ticpr1160m000) 进程中必须存在类型为已分包服务的物料。 分包工作中心必须具有分包费率。 具有材料流支持的分包 如果分包有材料流支持，LN 将会执行以下检查： LN 检查物料清单中的死循环：父路径中不允许出现子物料。 如果主物料的分包具有材料流支持，LN 将检查所有物料清单层，直到找到分包材料为“否”的虚拟物料。随后，LN 会检查此虚拟物料的工艺流程，并在更高一级的物料清单 (BOM) 中搜索下一个虚拟物料。 会执行以下检查： 注意：对于非标准配置工艺流程，只有选择了配置字段中的“特定”，以及该工序对选定的有效单元有效，才会执行这些检查。 分包工作中心必须具有分包费率。 如果该工序是分包工序，或下一道工序是分包工序，则工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中的子装配件字段必须存在值。注意：如果不存在下道工序或者下道工序为同一分包商的分包工序，将不适用本规则。 如果主物料或虚拟工艺流程的最后一道工序采用分包处理，则工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中的子装配件仓库字段必须存在值。 作为子装配件输入工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中子装配件字段的各物料必须提供成本价和成本价结构。 如果虚拟物料采用标准工艺流程，则在虚拟物料工艺流程上定义的子装配件的项目段必须为空或与最终物料的项目段相同。 如果有工序在分包工作中心执行，则该工作中心必须具有车间仓库。 对于要将子装配件移至其中的分包工作中心的车间仓库，子装配件的供应系统必须为订单控制/单一。 如果已定义子装配件的供应仓库或分包工作中心的车间仓库，则它们必须与在物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中定义的相应子装配件的仓库相同。 自物料 要验证其工艺流程工序的物料的范围。 至物料 要验证其工艺流程工序的物料的范围。 生效日期 该进程将对那些属于此处指定生效日期范围内的设置进行验证。 仅打印错误 如果选中此复选框，则该进程将仅报告错误（如果有）。不会打印警告。如果清除此复选框，则还将打印警告。 验证 开始验证。 |