| # 设置工序的检验方法 如果在质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程中选中了工艺流程 (TI) 复选框，则可以使用质量来检查工序产品。 可以从生产计划 (tisfc0110m000) 进程启动订单特定检测过程 (qmptc0149m000) 进程。 可以定义每道工序的质量要求。 以下字段确定可以使用在“制造工序”部分中提到的哪种方法： 冻结方法 仅建议 这些字段在订单检验 (qmptc1120m000) 进程中可用。 如果满足下列条件，Infor LN 将使用方法 A： 冻结方法 = 继续 选中仅建议复选框 如果满足下列条件，Infor LN 将使用方法 B： 冻结方法 = 工序完成时冻结 选中仅建议复选框 如果满足下列条件，Infor LN 将使用方法 C： 冻结方法 = 工序进行时冻结 选中仅建议复选框 如果满足下列条件，Infor LN 将使用方法 D： 冻结方法 = 工序进行时冻结 清除仅建议复选框 Infor LN 将根据在下列进程中输入的数据来确定这些字段的值： 检测组合 (qmptc0111m000) 订单特定检测过程 (qmptc0149m000) 相关主题 制造工序 成品的质量控制 材料的质量控制 |