| # 生成关键物料需求 生成生产计划后，执行此生产计划所需的关键组件将被记录为关键物料需求。 在物料主计划 (cprmp2101m000) 进程中，这些需求将显示为相关物料需求。 如果满足以下条件，组件将被视为物料生产的关键物料： 该组件显示在物料的关键物料清单 (BCM) 中（请参见关键物料清单 (cprpd3120m000) 进程）。 具有计划供应所在计划期段的能力的第一个日期（如果没有这样的日期，则为计划期段的第一天）必须介于为物料的关键物料清单 (BCM) 中的关键组件记录的生效日期和过期日期之间。 通常，关键物料需求在更新物料主计划时生成（请参考维护物料主计划主题）。 （但在使用初始化、滚动和更新方案 (cprpd4200m000) 进程时，可以禁用需求生成。） 由于生产流程明显需要耗用时间，因此有时必须在最终产品的计划供应之前计划关键物料需求。 假定在计划期段内平均分配最终产品的供应，系统将使用最终产品的关键物料清单 (BCM) 中记录的提前期偏置将物料需求转移回过去。 偏置逻辑关键物料清单 (BCM) Infor ERP 在计算关键物料的相关需求时，会考虑父/组件关系。 因此，Infor ERP 将在每个计划期段中计划多个关键物料清单 (BCM)。 其优点是：您不必等到在其中分布相关需求的所有期段的生产计划均执行完毕。 计划关键组件的偏置过程如下： 创建父物料的生产计划。 将父物料的提前期偏移至计划期段，然后在可用计划期段之间分配预测需求的数量。 根据在物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中为父物料定义的单位集，将预测需求舍入为父单位集。 乘上父物料的关键组件的各个关键物料清单 (BCM) 数量。 根据组件单位集舍入（关键）相关需求。 关键物料需求起始日期的计算方法为：计划期段的起始日期减去提前期偏置（以工作天数为单位）。 同样，关键物料需求结束日期的计算方法为：计划期段的结束日期减去提前期偏置（以工作天数为单位）。 由物料需求的起始日期和结束日期组成的期段可以与多个计划期段重叠。 在这种情况下，系统将在这些计划期段之间按每个计划期段中的可用能力（根据公司日历）比例来分配需求数量。 对于每种来源计划期段和需求计划期段组合，都将记录一个单独的关键物料需求。 可以在关键物料需求 (cprmp2505m000) 进程中查看关键物料需求。 关键物料需求的来源显示在关键物料需求 (cprmp2505m000) 进程中。 注意 为了保证将关键物料的相关需求分解分配到正确的仓库，必须在关键物料清单 (BCM) 行上指定一个仓库。Infor ERP 会自动输入在物料清单 (tibom1110m000) 进程的物料清单 (BOM) 行上为物料指定的仓库；如果物料清单 (BOM) 行上没有指定仓库，则会输入在物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中为物料指定的仓库。 公用管理子系统会将主物料的可供订货量 (ATP) 和相关需求分解到计划物料，这些计划物料具有与在主物料的关键物料清单上指定的仓库相同的群。 相关主题 生成关键需求 维护物料主计划 生成关键能力需求 |