| # 配置管理 (CFG) 配置管理模块为客户、生产或规划部门提供了有关安装基础方面的准确信息，另外还包括了资产配置方面的详细信息。 资产可以是序列化物料，也可以是客户拥有的设备。 配置管理模块提供了多层配置结构定义和处理。 使用配置控制模块可定义和维护以下各项： 序列化物料组： 在计划服务订单期间会使用序列化物料组。 当根据特定序列化物料组所定义的技能选择服务工程师时，序列化物料还用作计划约束条件。 功能性要素： 具有相同功能的可交换物料的组合。 功能性要素可用于物料分解结构、物理分解结构和参考活动中。 例如，在定义配置的维护活动时，可以指定一个功能性要素。 这样，维护活动适用于该功能性要素覆盖的所有物料，从而避免了相似物料存在多个相同的参考活动。 安装组： 具有相同安置区并且属于同一业务伙伴的一组序列化物料。 将序列化物料分组到一个安装组中后，可以对其进行统一维护。 安装： 属于某个安装组的物料或序列化物料的清单。 物料分解结构： 物料分解结构可用于创建物理分解结构。 此外，可以查看物料/子物料在物料分解结构中的使用位置，将标准生产物料清单 (BOM) 复制至物料分解结构，以及替换/删除物料分解结构中的物料。 序列化物料。 序列化物料可用于创建物理分解结构。 物理分解结构： 物理分解结构是为安装组配置定义的，使用物理分解结构可查看配置的制造状态结构，也可以查看维修状态结构。 相关主题 定义序列化物料 使用序列化物料组 使用功能性要素 根据标准生产物料清单 (BOM) 创建物料分解结构 根据制造状态结构创建物理分解结构 根据物料分解结构创建物理分解结构 根据销售订单（行）创建物理分解结构 根据 ASCII 文件创建物理分解结构 根据项目分解结构创建物理分解结构 维护物理分解结构 安装组布局示例 |