| # 活动概览 (tipcs4503m000) 使用此进程以显示活动数据。 注意 如果通过推进方式启动了此进程，则只能查找并选择记录。 项目 专门针对特定客户订单执行的制造操作和采购操作的集合。 由订货策略为按单生产的物料的客户订单启动项目。 项目的目的是计划和协调这些物料的生产。 对于标准按订单生产，项目只用来将物料链接至客户订单。 其它情况下，项目可以包含下列项： 定制物料数据（物料清单和工艺流程） 项目计划（活动计划） 预算是一种特殊类型的项目。 预算用于计划和估计生产，而不用于执行生产。 相关主题 项目类型 活动 项目网络计划中的活动。 搜索关键字 为便于搜索而使用的另一种形式的说明。 它通常是完整说明的缩写、首字母缩写或便于记忆的替代说明。 任务 LN 显示链接至活动的任务编号。 工作中心 LN 显示必须执行活动的工作中心的代码。 活动管理员 负责计划或执行项目活动的人员。 活动估计 此字段指明是否计算选定活动的估计成本。 文本 此字段指示是否存在文本。 活动持续时间 活动的持续时间指该活动的计划（工作）天数。 最早起始日期 可以启动活动的最早日期。使用生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程可确定此日期。 最晚起始日期 可以启动活动的最晚日期。使用生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程可确定此日期。 最早终止日期 可以完成活动的最早日期。使用生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程可确定此日期。 最晚终止日期 可以完成活动的最晚日期。使用生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程可确定此日期。 合计浮动时间 活动的合计浮动时间是指可以任意更改活动时间，但不会影响相关项目之计划完成日期这一期间的最长时间，用（工作）天数表示。 合计浮动时间的计算公式如下： 合计浮动时间 = 最迟终止日期 - 最早起始日期 - 活动持续时间 最迟终止日期和最早起始日期都用项目天数表示。 相关主题 浮动时间 自由浮动时间 一个活动与下一个活动之间的自由浮动时间。自由浮动时间指出在不影响其它相关活动进度的前提下活动可以延长的天数。 相关主题 浮动时间 最早起始星期 可以启动活动的最早星期。 年度 可以启动活动的最早星期所在的年度。 最迟起始星期 可以完成活动的最早星期。 年度 可以完成活动的最早星期所在的年度。 最早结束星期 可以启动活动的最迟星期。 年度 可以启动活动的最迟星期所在的年度。 最迟结束星期 可以完成活动的最迟星期。 年度 可以完成活动的最迟星期所在的年度。 要求起始日期 要求起始日期指要求启动相关活动的日期。此日期仅供参考。但是，在生成网络信息 (tipcs4211m000) 进程中会将要求起始日期与最早终止日期、最迟终止日期和参考日期进行比较。这可能会创建例外消息。 要求的终止日期 要求结束日期指要求停止相关活动的日期。此日期仅供参考。但是，在生成网络信息 (tipcs4211m000) 进程中会将要求结束日期与最早终止日期、最迟终止日期和参考日期进行比较。这可能会创建例外消息。 粗略能力需求 执行相关活动时的全局需要能力，用工时数表示。 汇总能力需求 执行计划活动的工作中心的汇总能力需求，用工时数表示。在汇总项目估计能力 (tipcs4201m000) 进程中根据项目结构和项目工程情况计算汇总能力需求。您必须先将工序链接至定制工艺流程中的活动。 显示的汇总能力需求仅供参考；另外汇总能力需求还可用于检查或监控按活动列出的粗略计划工时。 可用能力[小时/天] 每一员工或每台机器每天的可用能力，用工时数表示。系统会根据此能力使用相应公式计算默认的活动持续时间。 计划因子 计划因子指明执行某项活动时同时占用的员工数或机器数。此因子只用于根据全局能力需求和每天可用工时计算默认的活动持续时间。 耗用关键能力 相关活动消耗的实际工时。根据链接至活动的事务处理工时，LN 会在处理工时和费用 (bptmm1203m000) 进程中自动更新此值。 LN 会显示生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程中计算的消耗工时数。 实际起始日期 活动的实际起始日期是开始执行活动的日期。在处理工时和费用 (bptmm1203m000) 进程中处理事务处理工时时，或者在生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程中执行网络计算时，LN 都会填入实际起始日期。 实际终止日期 活动的实际结束日期指耗用时间的最后一个日期或完成活动的日期。在处理工时和费用 (bptmm1203m000) 进程中处理事务处理工时时，或者在生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程中执行网络计算时，LN 都会填入实际结束日期。您可以人工对此日期进行更改。 完成百分比 此字段指明活动是否完成。 |