| # 工序（步骤）- 流程变量 (tirou1111m000) 使用此进程来将一个或多个流程变量直接链接到微工艺流程的工序或工序步骤。 注意 可以在流程变量 (tirou0105m000) 进程中定义流程变量。 将流程变量链接到工序 如果要将流程变量直接链接到工序以提供操作说明，则可以在工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中选择一条记录，然后单击特定菜单上的流程变量。此时，会启动工序（步骤）- 流程变量 (tirou1111m000) 进程，您可以在此进程中将一个和多个流程变量链接到工序。这些流程变量会和相关工序一起出现在生产订单文档上。 将流程变量链接到工序步骤 如果要让车间操作员检查指定订单中特定工序的流程变量，则必须将每个流程变量链接到相关工序的单独工序步骤。当您在工序步骤 (tirou1105m000) 进程中定义了工序的一些工序步骤后，就可以将一个或多个流程变量链接到每个工序步骤。请在工序步骤 (tirou1105m000) 进程中针对正确的物料/工艺流程/工序组合选择工序步骤，然后单击特定菜单上的流程变量以启动工序（步骤）- 流程变量 (tirou1111m000) 进程，您可以在此进程中将一个或多个流程变量链接到一个工序步骤。 示例 如果某个特定工序需要将一些部件粘合到另一部件上，且每个部件都有特定的温度要求，通过将每个流程变量（此例中指不同的温度）链接到单独工序步骤，则可以设置效率最高的粘合顺序。 默认值 如果启动当前进程的目的是为了让某道工序使用在任务关系 - 流程变量 (tirou0116m000) 进程中将流程变量链接到的任务关系，则任务关系 - 流程变量 (tirou0116m000) 进程中的流程变量会成为当前进程的默认流程变量。 即使在此进程中流程变量已成为工序的默认值，您仍然可以在此进程中人工将流程变量链接到工序步骤。所以，您可以将某些流程变量同时链接到工序和工序步骤。 相关主题 微工艺流程 物料 制造管理的任何模块中出现的物料。 该物料可以是用于通用/生产物料清单或通用/生产工艺流程中的采购物料、制造物料或通用物料。 工艺流程 制造物料需要执行工序的顺序。 对于每道工序，需要指定任务、机器和工作中心，以及关于准备时间和生产周期的信息。 工序 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。 例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。 例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。 例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 / 工序的序号。此编号以生效/过期日期为基础，用它可以区别不同的工序。 工序的生效日期和过期日期用于： 企业计划子系统。 成本价计算。 车间管理。 工序步骤 连接到工艺流程工序的子工序。 工序步骤可以包含诸如操作说明、流程信息和工具信息等信息。 流程变量 与机器、工具或流程质量相关的、并与执行某道工序或某个工序步骤有关的设置或输入值。 例如，切割深度、切割速度和温度。 控制上限 以绝对值或百分比表示的流程变量的控制上限。 绝对值 如果控制上限以绝对值表示，则需要定义流程变量的最大目标值。 示例 如果目标值为 30 且不想让控制上限超过 33，请在此字段中输入 33。 百分比 如果控制上限以百分比表示，则需要定义可以超过流程变量目标值的百分比。 示例 如果目标值为 30 且不想让控制上限超过 33，请在此字段中输入 10%。 控制下限 以绝对值或百分比表示的流程变量的控制下限。 绝对值 如果控制下限以绝对值表示，则必须定义可以低于目标值的最小流程变量输入值。 示例 如果目标值为 30 且不想让控制下限低于 27，请在此字段中输入 27。 百分比 如果控制下限以百分比表示，请定义流程变量输入值可以低于目标值的百分比。 示例 如果目标值为 30 且不想让控制下限低于 27，请在此字段中输入 10%。 目标值 流程变量的目标值。 偏差表达方式 测量偏差的表达方式。 默认值 此字段的默认值采用流程变量 (tirou0105m000) 进程中的偏差表达方式字段的值。 控制上限 表示偏差的单位。 任务 指制造或维修物料的活动。 例如，锯料、钻孔或涂漆。 任务是在工作中心执行的，而且可以与机器相关。 工作中心 执行任务的默认工作中心。 机器 执行工序的机器。 |