| # 物料分类 过程 如果要分类已经存在于物料基础数据中的物料： 在物料字段中输入物料 如果是定制物料： 在项目字段中输入项目。 如果您没有选择物料代码，LN 会在分类处理成功完成后生成一个代码。 在进行分类前，必须在物料代码结构 (tigrt0195m000) 进程中定义物料代码结构。 选择某个产品系列，以使 LN 必须按照哪种特性对物料进行分类。 如果选择了以前已分类的物料，LN 会显示该物料所属的产品系列。 您不能指定已经分类给另一个产品系列的物料。 如果要将其重新分配给其它产品系列，则必须首先删除分类物料数据。 单击视图, 参考, 操作菜单中的继续，开始进行分类处理。 LN 会在成功完成分类处理之后，对分类的物料进行保存。 如果分类的物料已经存在（并且已经登记在物料基础数据模块中），则该物料将会保留其原来的代码。 如果物料尚未在物料基础数据模块中定义，LN 会生成物料代码。 此代码以产品系列代码、您在分类过程中提供解答的返回值以及（可选）序号为基础（请参阅物料代码结构 (tigrt0195m000) 进程）。 分类后，就会启动维护物料数据 (GRT) (tigrt1180s000) 进程以记录物料数据。 相关主题 在产品分类模块 (GRT) 中设置分类结构 对产品分类模块 (GRT) 中的物料进行分类 对产品分类模块 (GRT) 中的物料进行编码和分类 |