| # 拒收的最终产品移至隔离区 (tisfc0209m000) 使用此进程以将状态为“已拒收”的最终产品的数量移动到隔离仓库或常规仓库中指定为隔离库位的特定库位。 相关主题 序列化物料概览 存放到制造管理系统中的隔离区 生产订单 使用这种订单可以生产在指定交货日期交货的指定数量的物料。 工序 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。 例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。 例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。 例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 物料 指在 LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。 下列是非实体物料的示例： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 待隔离最大数量 可为指定生产订单隔离的最大数量。 相关主题 存放到制造管理系统中的隔离区 待隔离数量 必须隔离的最终产品数量。 相关主题 存放到制造管理系统中的隔离区 序列号 隔离最终产品的数量所依据的序列号。 选定的数量合计 被选定隔离的最终产品的数量。 相关主题 存放到制造管理系统中的隔离区 有效单元 例如，销售订单行或项目交付物行上的参考编号，用于为单元有效物料的偏差建模。 仓库 发送隔离的最终产品数量的仓库。 库位 仓库库位。 批次代码 隔离的最终产品数量的批次代码。 NCM 报告 如果选中此复选框，则隔离物料发送到隔离仓库和库位后，将更新生产订单工序的不合格材料报告 (NCMR)。 注意 如果在已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中清除了质量管理 (QM) 复选框，或者没有为隔离物料的生产订单工序分配任何 NCMR 报告，则此字段不可见。 如果 NCMR 附加到发送至隔离区的生产订单工序，但指定工序不存在 NCMR，则此字段可见但不可用。 默认值 如果物料只存在一个 NCMR，则此字段会显示 NCMR 代码。 如果存在一个或多个 NCMR，此字段默认为存在的第一个 NCMR。 可以推进至不合格报告 (qmncm1100m000) 进程来选择将要更新的 NCMR。 相关主题 不合格材料报告 (NCMR) 文本 输入有关隔离数量的附加文本。 直接处理入库 如果选中此复选框，则完成的数量将过帐至库存。 自动处理该入库过程。 打印文档 如果选中此复选框，则打印隔离数量的文档。 移至隔离区 将所选最终产品数量移动到隔离仓库。 选择序列 选择要隔离的最终产品的序列号。 生成批次 如果最终产品受批次控制，则必须单击以便为隔离的数量生成批次代码。 |