| # 从仓库领取反冲材料 当您将某个数量报告为已完成时，会发生材料反冲（请参阅 反冲过程 ）。 LN 将计算并处理必须反冲的数量。 从哪个库存反冲材料取决于以下字段的值： 批次选择 字段。在 估计材料 (ticst0101m000) 进程或 物料清单 (tibom1110m000) 进程中，您需要在该字段中指明必须从相同批次、特定批次还是任意（任何）批次发放所有材料。这尤其适用于批次控制物料（在 物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中定义）。如果材料不是批次控制物料，该值始终为“任意”。 出库方法 字段。 物料仓储数据 (whwmd4500m000) 进程中的 出库方法 字段的值将确定从哪个库存反冲材料。 可以选择以下值之一： 后进先出 ：首先反冲具有最晚库存日期的库存。 先进先出 ：首先反冲具有最早库存日期的库存。 按库位 ：首先反冲其库位具有最高优先级的库存（在 仓库库位 (whwmd3500m000) 进程中定义）。 序列化物料 只有在 物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中清除了 库存中分别记录序列号 复选框，而且 制造时登记发料的序列号 字段为 是 时，才能反冲序列化物料。在任何其它情况下，都不能反冲序列化物料。 如果序列化物料是批次控制物料，则反冲物料所属的批次将以 物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中所定义的出库方法（ 后进先出 (LIFO) 、 先进先出 (FIFO) ）为基础。 从仓库领料 材料将在完成生产订单后进行反冲。当然，在处理订单时已经借助材料清单从仓库领取了材料。反冲过程中工作人员从仓库领取材料时，选择的材料批次必须与稍后由 LN 根据 批次选择 字段和 出库方法 字段确定的批次相同。因此，该人员必须应用与 LN 领取材料时相同的规则。因此，领料操作说明将以下列因素为依据： 批次选择 字段的值 如果 批次选择 字段为： 任意 ：可以从任意批次领料。 相同 ：所有材料必须从同一批次领取。如果一个批次所含材料不足，则必须使用另一个所含材料足以满足需求的批次。 特定 ：必须根据 批次代码 字段中指定的批次领料。 出库方法 字段的值 如果 出库方法 字段为： 后进先出 ：最后入库的材料最先出库。 先进先出 ：最先入库的材料最先出库。 按库位 ：首先领取位于具有最高优先级的仓库库位（在 仓库库位 (whwmd3500m000) 进程中定义）的材料。 最适宜包装结构 可以采用不同的方式包装材料。最适宜包装结构指明可以采用哪种最好的包装单位以便经济地领取材料。 LN 还将根据这些规则选择库存。 示例 1
库存：
1 个货盘 | （1 个货盘有 20 个货箱）
10 箱 | （1 个货箱有 40 件）
55 件 |
如果订购下列物料 | 领料
20 件 | 20 件
40 件 | 1 个货箱
45 件 | 1 个货箱和 5 件
75 件 | 1 个货箱和 35 件
100 件 | 2 个货箱和 20 件
800 件 | 1 个货盘
示例 2
库存：
1 个货盘 | （1 个货盘有 20 个货箱）
10 箱 | （1 个货箱有 40 件）
如果订购下列物料 | 领料
20 件 | 其中一个货箱中的 20 件
40 件 | 1 个货箱
45 件 | 1 个货箱和其中一个货箱中的 5 件
75 件 | 1 个货箱和其中一个货箱中的 35 件
100 件 | 2 个货箱和其中一个货箱中的 20 件
800 件 | 货盘