| # 装配控制模块概览 LN 中的装配控制用于在生产总装进度计划物料时控制车间流程。 装配线 装配线包括一组连续的装配线工位。通过在装配线工位之间传递物料并在每个装配线工位执行工序来制造物料。装配线可以细分为若干个用缓冲工位分开的装配线控制段。您必须在装配控制中定义该结构。装配线可以是主装配线，也可以是供应线。 装配订单 装配订单可以从销售订单（需求）生成，也可以通过配置器生成。它们经过一系列状态，以一种相似的方式进入车间管理 (SFC) 生产订单。在可以执行订单之前，需要先将装配件分配至装配线工位的车间仓库。完成订单之后，可以反冲材料和工时。 装配线工位变型 将装配订单转移至装配控制时，将生成装配线工位订单、装配线工位变型 (LSV) 和可交换配置。装配线工位变型 (LSV) 用于减少数据，方法是：将特定装配线工位的具有相同规格的所有工序和材料组合在一起。 装配线排序 来自配置器的订单具有初始顺序（即：在装配线上处理这些订单时的顺序）。在装配控制中，可以使用一组规则以最终顺序来放置这些订单和需求订单。这些规则包括优先级（例如，已销售订单比库存订单的优先级高）和工序考虑事项（例如，将具有相同颜料颜色的订单放在一起，以避免在更改颜料喷嘴时浪费时间）。 装配线成本计算 与执行车间管理 (SFC) 生产订单的财务计算相比，执行装配订单的财务计算存在很多重要区别。例如，结果不会分割为价格差异和效率差异，并且不计算最终产品单位成本。 相关主题 装配控制模块 (ASC) 装配订单 存储已完成的通用物料 装配物料 建立装配件分配 (tiasc7240m000) 装配线工位变型和装配线工位订单 装配订单成本计算 装配反冲 装配线工位利用率 装配控制模块中的装配线排序和规则类型 销售装配件的多个产品变型 |