| # 按可配置物料定义结构 (tipcf3100m100) 使用此进程以控制和维护可配置物料的配置数据。例如，将配置数据（即通用物料清单 (BOM)、通用工艺流程、产品特性和约束条件）设置为可以根据客户要求生成产品变型。 当选中可配置复选框时，物料是可配置物料。可以在物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中选中可配置复选框。 可以在物料清单中为制造物料或通用装配物料使用可配置的采购物料。 制造物料或通用装配物料可以包含下列组件： 制造物料或通用装配物料 工程模块 采购的可配置物料 如需有关采购已采购的可配置物料的更多信息，请参阅 在装配控制模块中采购已配置物料 - 主数据设置 在装配控制模块中采购已配置物料 - 物料清单设置 产品变型 - 采购的可配置物料 注意 对于采购的可配置物料，可以在物料清单 (BOM) 行上指定数量大于 1。 通用物料行 标签上的行涉及下列进程： 物料清单 “物料清单”标签上的行引用通用物料清单 (tipcf3110m000) 进程。双击物料清单 (BOM) 行以获得更详细的信息。 工艺流程 “工艺流程”标签上的行引用通用工艺流程 (tipcf3120m000) 进程。双击工序可查看更详细的信息。 产品特性 “产品特性”标签上的行引用按可配置物料列出的产品特性 (tipcf1101m000) 进程。 约束条件 “约束条件”标签上的行引用按可配置物料定义约束条件 (tipcf2110m000) 进程。 如果选择标签上的记录，例如物料清单 (BOM) 行或产品特性，则可以使用视图, 参考, 操作菜单中的命令对此记录执行任务。 相关主题 配置器（介绍） 产品配置 (PCF) 过程 集成 制造管理子系统 和 文档管理模块 通用物料 可配置物料的代码。 默认供应源 默认情况下的物料供应源。 可通过使用采购订单、生产订单、装配订单或仓单来供应物料。 默认供应源可确定用于供应物料的订单类型，但一般而言，您可以改写默认值并指定替代源。 该字段可用于在输入物料的销售订单时该物料的现有库存不足的情况下，确定 LN 必须创建的供应类型。 车间 通过创建生产订单获取物料。 装配 通过创建装配订单获取物料。 采购 通过创建采购订单获取物料。 如果物料类型为制造物料或通用物料，则此字段可以为车间或装配。 如果物料类型为工程模块物料，则此字段为装配，并且无法更改。 如果物料类型为采购物料，则此字段为采购，并且无法更改。 物料清单数量 物料清单 (BOM) 适用的制造物料的数量。 使用物料清单数量，可以将很少的物料数量指定为物料清单组件。 示例 需要使用很少量的某些颜色的油漆来混合有特殊用途的一公升柔白色油漆。 因此，定义的物料清单数量为 1000 公升。 油漆的组件数量如下：
柔白色油漆 1000 公升：
白色 | 999 公升
黄色 | 0.6 公升
红色 | 0.2 公升
蓝色 | 0.2 公升
工艺流程基本物料数量 工艺流程的基本制造物料数量。 使用工艺流程基本物料数量，可以在物料的工艺流程内纳入很短的工序时间。 示例
工艺流程基本物料数量 | 100
生产周期 | 60 分钟
在 60 分钟的时间范围内，生产 100 件物料。 因此，生产一件物料的工序时间是 0.6 分钟。 打印物料生产数据 单击可启动打印物料生产数据 (tiipd0401m000) 进程。 物料生产数据 单击可启动物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程。 通用物料数据生成设置 单击可启动通用物料数据生成设置 (tipcf3101m000) 进程。 通用价格表 单击可启动通用价格表 (tipcf4101m000) 进程。 价格表矩阵代码 单击可启动价格表矩阵代码 (tipcf4510m000) 进程。 |