| # 工程物料清单副本数据中的替代材料 (tiedm2125m000) 使用此进程以 查看工程 BOM 副本数据中材料的 用尽材料 和 替代材料 。还可以维护某些字段。 可以修改下列字段： 工程物料清单复制方法 替代至物料 相关主题 用尽过期物料的剩余存货 BOM 中的替代材料 定义替代材料 工程物料 开发流程中的物料。 您可以定义工程物料的多个修订号。 通常，最新的修订号仍处于设计或测试阶段，其它修订号可能已投入生产，而原有修订号已经作废。 只有从工程数据管理中复制了某个普通物料后，该物料才会变成受修订号控制的物料。 工程物料修订 工程物料的 修订 。 主物料 生产 BOM 的主物料。 EBOM 位置 工程物料清单 (EBOM) 行的位置编号。 除了没有序号，此位置编号等同于 生产物料清单 (PBOM) 的位置编号 。序号可定义不同日期生效的物料。修订可以为工程物料执行该功能（定义不同日期生效的物料）。 组件 工程物料修订的组件。该组件可以是工程物料或标准物料。 位置 替代材料记录的标识。 替代优先级 替代优先级确定 LN 会首先选择的替代项。 允许值 用尽 这是必须首先用尽的过期材料（ 用尽材料 ）。 1 标准材料（以及用尽材料，如果有）库存不足时将要选择的替代材料。 2 标准材料和第一种替代材料（以及用尽材料，如果有）库存不足时将要选择的替代材料。 3, 4, 5, ... 较低优先级替代材料。 9 优先级最低的替代材料。 相关主题 搜索替代材料 工程物料清单复制方法 LN 用于将工程物料清单 (EBOM) 复制到生产物料清单的复制方法。 允许值 不复制 复制工程物料至物料 非项目物料至项目物料 仅限工程物料清单至车间生产物料清单 工程物料清单复制方法 相关主题 工程物料清单 物料类别 目标替代材料的物料类别。 替代至物料 目标 物料清单 中作为 替代材料 复制的物料。 |