| # 刷新和冻结装配订单 只有满足下列标准，才能刷新装配订单： 产品变型（装配件） (tiapl3500m000) 进程中的装配状态为已计划。 已清除产品变型（装配件） (tiapl3500m000) 进程详细资料中的待删除复选框。 产品变型（装配件） (tiapl3500m000) 进程中的计划下线日期在下线装配线的刷新时界之前。 在装配线 (tiasl1530m000) 进程的详细资料中，已为每个装配线定义了刷新时界。 显示在装配线 (tiasl1530m000) 进程中的下线装配线的装配线结构状态为已更新。 该物料具有以下特征： 物料类型为通用物料 物料为序列化物料 存在物料的物料订货数据。 物料订货系统为总装进度计划物料 如果在当前进程中通过推进至相关进程来选择数据，则只能选择符合这些标准的装配线、产品变型和通用物料。 但是，时界和计划下线日期不会影响可进行的选择。 装配订单的刷新实际上是订单的装配线工位订单的刷新。 当前进程还可以冻结 LSO，这意味着不会再为这些 LSO 自动处理订单内容的更改。 只能在装配控制中人工更改冻结的 LSO。 如果满足下列条件，则会冻结 LSO： 选中冻结复选框。 在对装配订单进行排序时确定的装配线控制段起始日期在 LSO 的装配线控制段的冻结时界范围内。 冻结时界是在装配线控制段 (tiasl1540m000) 进程中定义的。 以前的控制段（即较接近于装配线起始位置的控制段）已被冻结。 已对 LSO 排序。 已按照装配订单在装配控制中执行了排序。 每一家公司都存在一个单独的装配订单。 要了解刷新流程，必须要了解装配线工位变型的作用。 装配订单由装配线工位订单组成。 LSO 的实际订单内容存储在 LSV 中。 LSV 会存储特定的装配线工位所需的装配件和工序。 LSV 可重新使用，这意味着如果其它装配订单需要相关装配线工位上相同的装配件和工序，则还可以将 LSV 用于这些装配订单。 这样，LSV 会减少不必要的数据，从而提高性能。 每一个 LSV 都由一个唯一的代码标识。 刷新装配订单是一个复杂的过程，因为必须合并许多数据。 此过程的流程可简要叙述如下： 基于在当前进程中选择的产品变型，生成产品变型结构。 如需此过程的详细说明，请参阅生成产品变型结构 (tiapl3210m000) 进程的联机帮助。 请注意，只有在装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程的详细资料中清除了外部产品变型结构复选框，才能生成产品变型结构。如果选中此复选框，则 LN 会使用当前产品变型结构。 装配订单信息是从装配控制中检索的。 对于装配订单的刷新，将不考虑已冻结的装配线控制段。 无法冻结未排序的 LSO。 对于未冻结的装配线工位订单，必须检索装配线工位变型代码。 会按照从下线装配线的结束部分到供应装配线的起始部分的顺序来浏览装配线结构。 浏览装配线结构时，会确定与工程模块相关的装配件和工序。 此信息用于收集在比较和/或创建 LSV 时所需的信息。 此信息从平化装配件和工序中获取，并根据生效日期和有效单元进行计算。 会为每一个装配线工位存储所需的材料和工序。 对于每一个装配线工位，都会为其计算一个唯一的 LSV 代码，以标识该装配线所需的材料和工序。 然后，会将 LSV 代码与已经由 LSO 使用的 LSV 代码进行比较。 对于特殊的 LSO，如果计算的 LSV 代码与已存在的代码不同，则需要进行更新。 会对装配件和/或工序做出某些修改。 装配订单会被刷新，这意味着会使用新的或其它 LSV 更新 LSO。 如果需要，会创建新的 LSV 并将其发送到装配控制，否则，会使用现有的 LSV。 如果冻结了装配线上的所有 LSO，则会选中在产品变型装配线 (tiapl3520m000) 进程中显示的冻结复选框。 如果冻结了产品变型的所有装配订单，则会将产品变型（装配件） (tiapl3500m000) 进程中的装配状态设置为已冻结。 刷新和/或冻结装配订单之后，会创建一个完成报告。 单击“设置作业”，可将当前进程添加到作业中，然后以批量模式运行该进程。 相关主题 装配计划概览 装配订单 |