| # 重新计划装配订单 (tiasl4220m000) 使用此进程以人工移动或交换订单以应对意外情况。 移动订单的方向指的是时间上的方向。 存在两种类型的更改： 交换订单 移动订单 必须选择要进行的更改的类型。 示例 原始顺序是 1-2-3-4-5。如果执行下列操作： 交换订单 1 和 4，则会将这两个订单互换，其它不变。 这样，顺序 1-2-3-4-5 将变为 4-2-3-1-5。 移动一个订单，则会将订单从一个位置移出，然后插入另一位置。 初始位置和新位置之间的所有订单都会向初始位置移动一个位置。 因此，订单在这些位置之间的移动方向正好与被移动订单的移动方向相反。 根据此规律，如果将订单 4 向后移动三个位置，则新的顺序为 4-1-2-3-5。订单 1、2 和 3 各向前移动了一个位置。 而如果将订单 1 向前移动三个位置，则新顺序为 2-3-4-1-5，订单 2、3 和 4 各向后移动一个位置。 注意 只能交换或移动状态为已计划的装配订单。 如果被交换/移动的订单的新计划下线日期早于订单的参考日期，系统提示会询问您是否要继续。 其原因是： 参考日期用来确定订单内容何时有效。 订单内容包括需要的材料和工序。 因此，如果下线日期在参考日期之前，则可能会出现问题，因为生产基于尚未生效的订单内容。 例如，会因为需要的机器还不可用而导致此时产品的某个部件无法生产。 如果会发生此类情况，LN 将询问您是否要继续。 如果继续，则会记录信息。 可以在装配信息 (tiasc0501m000) 进程中查看这些信息。 如果需要，计划员可对这些订单执行操作。 如果清除装配计划参数 (tiapl0100s000)中的销售多个相同配置复选框，则产品变形将获得新的装配订单计划下线日期的通知。 相关主题 装配控制模块概览 动作 重排进度计划的类型 选择要进行的更改的类型。 允许值 交换订单 移动订单 重排进度计划 装配线 必须要在其上重新计划装配订单的装配线。 控制段 必须重新计划装配订单的装配线控制段。 交换订单 第一个订单 交换的两个订单中的第一个。
交换操作
顺序： | 1-2-3-4-5
第一个订单 | 1
第二个订单 | 4
结果 | 4-2-3-1-5
第二个订单 交换的两个订单中的第二个。
交换操作
顺序： | 1-2-3-4-5
第一个订单 | 1
第二个订单 | 4
结果 | 4-2-3-1-5
移动订单 要移动的订单 选择要重新计划的订单。 移动方向 可以选择（在时间上）向前或向后。 允许值 提前 延后 要移动的位置数 键入要在装配线顺序中移动所选订单的位置数。 选项 包含链接的控制段 如果选中此复选框，则会将重新计划订单扩展到投入控制段的相邻控制段。 重新计划传播到连接的： 供应线 如果订单未在供应线上运行，则传播停止。 父控制段 如果一条供应线供应多条父装配线，并已对其它父装配线的每个订单进行交换，则会导致移动类型操作的两种重排进度计划操作，即对每个对其供应订单的装配线进行一种操作。 如果清除此复选框，仅可在投入控制段完成订单的重新计划。 如果在重新计划期间出现问题，则会为用户提供以下选项： 取消 跳过 当前分支中的传播就会停止，而其它分支中的传播会继续进行。 注意 如果发生具有“随机存取位数”的随机存取缓冲区大于 1，则重新计划操作停止。 在有问题情况下或在用户选择中止的有质疑的情况下，取消重新计划。 模拟 如果选中此复选框，则会模拟重新计划操作。 打印所有有关重新计划操作的报告。 会报告问题，并在出现问题时跳过进一步传播或重排进度计划，同时会对先进先出链接的段的剩余分支继续执行。 在模拟模式下不可进行任何用户交互。 注意 如果在清除模拟复选框期间出现重新计划问题，将会给用户提供取消或跳过选项。 跳过表示在发生问题的分支中停止传播，而在其它分支中继续进行传播。 打印报告 如果选中此复选框，则会执行的所有重新计划操作，包括打印原因的重新计划操作。 为未执行的操作和错误消息都包含在报告中。 注意 在模拟模式下始终选中此复选框。 重新计划 单击可移动或交换订单。 信息 单击可显示错误消息，例如尚未反冲需求的装配线工位订单或无法创建的在制品转移。 |