| # 装配反冲 在装配线工位上的装配订单 (tiasl6510m000) 进程或使用条形码报告装配线工位订单的完成 (tiasc2211m000) 进程中，若报告已完成装配线工位订单，则可以反冲为该订单预算的材料需求和工时。可以在反冲需求 (tiasc7241m000) 进程中反冲材料和工时。 此处论述的反冲主题为： 车间存货。 反冲模式。 反冲的部件数量。 反冲的工时数。 车间存货 在装配控制中，不会反冲軀|间存货物料（如螺母和螺钉）。要将物料定义为车间存货，请在物料仓储数据 (whwmd4100s000) 进程中选中车间存货复选框。 反冲模式 为每个群装配线工位订单 (CLSO) 执行反冲（请参阅群装配线工位订单 (tiasc7530m000) 进程）。每天生产的群装配线工位订单 (CLSO) 数目，取决于通过事务处理级别参数（在装配控制参数 (tiasc0100m000) 进程中定义）选择的模式。对于基于订单处理模式，各个不同的装配订单都会为每个装配线工位提供一个群装配线工位订单 (CLSO)，因而每天会创建很多群装配线工位订单 (CLSO)。对于基于装配线工位处理模式，每天仅为每个装配线工位创建一个群装配线工位订单 (CLSO)。对于每个装配线工位，所有时段、所有装配线工位变型及所有装配线工位订单的所有工时和材料，都会群集到一个群装配线工位订单 (CLSO) 中。该模式适用于大批量生产环境。 装配件 报告已完成装配线工位订单后，便可以在反冲需求 (tiasc7241m000) 进程中反冲装配线工位变型所需的部件。在建立装配件分配 (tiasc7240m000) 进程中，按照说明计算所需的数量。Infor ERP 会激活一个仓单行，以确保将部件交付至正确的车间仓库。 在装配控制中，不会反冲车间存货物料（如螺母和螺钉）。要将物料定义为车间存货，请在物料仓储数据 (whwmd4100s000) 进程中选中车间存货复选框。 人时和机时 人时（也称为员工工作时间）和机时会反冲至人员管理。 反冲的工时数为各个装配线工位变型的 CT x MO（生产周期 x 人员占用或机器占用）之和。如果采用基于装配线工位模式，则针对装配线求和；如果采用基于订单模式，则针对装配线工位求和。 如果采用的是基于装配线工位，则生产周期源自装配线资源分配 (tiasc5510m000) 进程。 如果采用的是基于订单，则生产周期源自装配线工位变型 - 工序 (tiasc2122m000) 详细进程。如果是基于装配线工位，则可以在装配线 - 分派和装配线工位 (tiasc5520m000) 进程中定义占用；如果是基于订单，则可以在装配线工位变型 - 工序 (tiasc2122m000) 进程中定义占用。 如果提供了工时，则系统会将“已结算”状态的工时事务处理过帐至人员管理，并自动处理它们。工时会过帐至与装配线工位相链接的员工。可以在装配工时 (bptmm1160m000) 进程中查看工时，也可以在其中输入额外工时。 注意 在装配控制参数 (tiasc0100m000) 进程中，事务处理级别字段确定工时的记录方式： 基于订单 为个别的装配订单记录工时。基于订单用于小批量环境。 基于装配线工位 将每个装配线工位的装配线工位订单工时相加，每天都可生成一个群装配线工位订单 (CLSO)。基于装配线工位用于大批量环境。 仓储管理子系统会使用群装配线工位订单 (tiasc7530m000) 进程中显示的值。执行材料反冲时，将从仓储管理子系统中反冲装配件库存，且按订单列出的计划库存事务处理 (whinp1501m000) 中的计划库存事务处理也会相应地减少。 相关主题 装配控制模块概览 装配线工位变型和装配线工位订单 装配订单成本计算 装配线工位利用率 装配订单 装配控制模块中的装配线排序和规则类型 反冲 |