| # 执行在制品转移 打开“\Infor ERP 制造管理子系统\装配控制\工位\装配线工位 – 装配线订单 tiasl6510m000”进程。 当您执行在制品转移时，LN 会在两个不同装配线上的装配线工位之间转移正在进行的工作的值。 若要执行在制品转移，请完成以下步骤。 转到供应装配线的最后一个装配线工位。 选择与您的装配订单有关的装配线工位订单。从视图, 参考, 操作菜单中单击在制品转移。按正确的顺序执行以下视图, 参考, 操作 > 在制品转移命令： 产生在制品转移：在供应线上的装配线控制段的最后一个装配线工位上 在制品转移（发出） 在制品转移（接收） 注意 如果对于我们的装配线（请参见装配线 (tiasl1530m000)），在制品转移处理参数设置为自动，您可以从装配控制模块中执行在制品转移（发出）和在制品转移（接收）。 没有批量进程能够处理装配订单的所有在制品转移。为避免对所有装配订单逐个执行这些在制品转移步骤，我们建议您在装配控制模块内对流程触发器进行建模。使用触发器对流程触发器进行建模，以便自动根据定义的事件执行这些在制品转移（产生在制品转移、在制品转移（发出）和在制品转移（接收））。 如需更多信息，请参见 流程触发器定义 (tiasl8100m000)。 |