| # 时间记录 工时登记流程由下列步骤组成： 设置时间记录 工作台可记录操作员完成任务所花费的时间。 操作员使用“准备”按钮记录时间。 单击开始时间记录，请单击“准备”按钮。 单击“停止”或“运行”按钮时，时间记录停止。 要恢复时间记录，请选择要开始记录的工序，然后单击“准备”按钮。 在您针对已停止记录时间的工序单击“准备”之前，可以为一道工序记录多个操作员的时间，方法是在“工序选择”窗格中更改操作员。 在生产订单工时 (bptmm1120m000) 进程中登记准备时间。 注意 “准备”按钮仅在以下情况下可用： 已在车间管理参数 (tisfc0500m000) 进程中选择分割准备时间和生产时间参数。 已在所选生产订单工序的生产订单 (tisfc0501m000) 进程中选择分割准备和生产的工时字段。 没有为必须记录时间的生产订单工序选择反冲工时参数。 所选生产订单工序不能完全已冻结。 运行时间记录 使用“运行”按钮可让工作台记录生产订单工序运行时间。 “运行”按钮适用于所选工序和所选操作员。 要启动运行时间记录，请单击“动作”窗格中的“运行”按钮。 要停止记录，请单击“停止”按钮。 要恢复记录，请在选择要恢复记录的工序后，单击“运行”按钮。 在您针对已停止记录时间的工序单击“运行”之前，可以为一道工序记录多个操作员的时间，方法是在“工序选择”窗格中更改操作员。 在生产订单工时 (bptmm1120m000) 进程中登记运行时间。 注意 对于运行时间，字段“准备时间”的值必须为“否”。 没有为必须记录时间的生产订单工序选择反冲工时参数。 所选生产订单工序不能完全已冻结。 停止时间记录 当用户单击“停止”按钮时，将停止准备时间和运行时间记录。 只能停止所选操作员的记录。 其他操作员的时间记录将继续，除非明确选择并单独停止。 对于工序，工序完成时将停止时间记录。 |