| # 执行在制品发料 (tiasc7201m000) 使用此进程以执行在制品转移发料。 完成装配订单的最后装配线工位订单后运行此进程最合理。此时会解冻转移仓单的出库行，并且根据装配线 (tiasl1530m000) 进程中定义的“装配线”的“在制品转移处理”方式立即对出库行进行处理。 生成的财务事务处理属于装配订单。 您必须先使用生成在制品转移 (tiasc7200m000) 进程生成转移。运行此进程后，还必须使用执行在制品收货 (tiasc7202m000) 进程。 在使用流程触发工作流时可以通过触发器（如完成另一装配线工位上的装配线工位订单）运行此进程。可以在流程触发器定义 (tiasl8100m000) 进程中定义触发器。有关触发在制品转移的参数和流程的详细说明，请参阅下面的主题：装配控制模块 (ASC) 中的在制品转移 注意 只在不同的装配线之间创建在制品转移。 相关主题 装配订单成本计算 装配控制模块 (ASC) 中的在制品转移。 装配订单 生成在制品转移的装配订单。 工位 生成在制品发料的装配线工位。通常，此装配线工位是供应线的最后一个装配线工位。 注意 必须在供应线上定义此装配线工位。 执行 单击可执行在制品转移发料。 信息 单击可显示错误消息，例如尚未反冲需求的装配线工位订单或无法创建的在制品转移。 |