| # 复制或跳过物料清单行 (tipcs2235m000) 您可以使用此子进程在交互复制操作过程中复制或跳过物料清单 (BOM) 行。 制造物料 制造物料的代码。 位置 一个参考编号，用于在物料清单中标识一个特定的制造物料和组件物料的组合。 该位置编号又细分为若干序号，这些序号用来查阅特定日期之间组件的使用情况。 / 使用物料清单序号，可以为每个位置定义多个组件物料。 这些可互换组件是有效组件时，它们可以拥有不同的日期。 替换物料清单中的物料时，LN 也会使用序号。 示例 例如，在八月份之前，组装自行车时使用的是从供应商 A 处购买的车架。 但八月份之后，将使用从供应商 B 购买的相同车架。请不要对第二批车架使用一个新的物料清单位置编号， 而应使用一个新序号。 物料 正常情况下可用的采购物料、材料、子装配件或成品。 未按特定项目的客户规格制造的所有物料，都会定义为标准物料。 相反术语是定制物料。 标准物料可以应用下列订货策略： 不具名物料 按单生产 订货策略 这是用于控制物料生产方式或订货方式的订单参数。 订货策略可以采用： 不具名订单，即生产或采购的物料与客户订单没有关系。 具名订单，即客户订单上必须存在该物料，才能生产或采购该物料。 制造物料 制造物料是将源物料复制到其中以创建新制造物料的非现有制造物料。 物料 要将物料清单 (BOM) 行复制到其中的物料。 |