| # 估计材料 (ticst0101m000) 使用此进程以列出生产订单上所用材料的估计数量，并查看或维护执行生产订单所需的材料。 相关主题 估计材料成本和实际材料成本 材料的质量控制 从仓库领取反冲材料 估计材料行的顺序 引用指示概览 虚拟物料 在生产订单中添加和分解虚拟物料 集成 制造管理子系统 和 文档管理模块 生产订单分割概览 成本细目 企业计划子系统和制造管理中的成本细目 制造管理使用的挂钩 生产订单 使用材料的生产订单。 相关主题 生产订单的功能概览 订单状态 生产订单的订单状态。 允许值 物料清单整体变更状态 主物料 生产订单中生产的物料。 已处理物料 执行工序所用的主物料或虚拟物料。 如果已处理物料字段中的物料与主物料字段中的物料不同，则说明已处理物料是虚拟物料。 在这种情况下，虚拟物料的工艺流程与主物料的工艺流程有联系。 如果已处理物料不是虚拟物料，则主物料和已处理物料相同。 相关主题 虚拟物料 已冻结估计成本 如果选中此复选框，则不能再更改估计材料。 LN 冻结估计成本的具体时间取决于生产订单 (tisfc0101s000) 进程中估计订单成本冻结时刻字段的值。 订单数量 要生产的订单数量。 材料和工时的估计值以此数量为基础。 订单数量 LN 用于表示订单数量的库存单位。 反冲材料 如果选中此复选框，则通过反冲发放生产订单中的材料。 只有在物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中清除了库存中分别记录序列号复选框，而且制造时登记发料的序列号字段为是时，才能反冲序列化物料。 在任何其它情况下，都不能反冲序列化物料。 如果序列化物料是批次控制物料，则反冲物料所属的批次将以物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中所定义的出库方法（后进先出 (LIFO)、先进先出 (FIFO)）为基础。 相关主题 反冲 序列化物料概览 位置 位置编号用于标识估计材料 (ticst0101m000) 进程中的估计材料。 . 工序 使用材料的工序。 如果生产订单有工序，则必须输入工序。 如果生产订单没有工序，LN 会假设在生产开始时即需要材料。 默认值 此字段的默认值来自物料清单 (tibom1110m000) 进程。 当对此材料应用反冲方法时，如果更改此字段会导致更改待反冲数量或已反冲数量，则不能更改此字段。 注意 如果材料用于多道工序，则必须将材料链接至首先使用该材料的工序。 可以同时多次输入材料并指定每道工序的数量。 相关主题 将材料链接至工序 反冲 物料 在生产中用作材料的物料。 有效单元 例如，销售订单行或项目交付物行上的参考编号，用于为单元有效物料的偏差建模。 注意 仅当选中已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中的项目挂钩复选框时才适用。 仓库 发放材料的仓库。 允许值 必须输入普通仓库或车间仓库类型的仓库。 默认值 该字段的默认值是物料清单 (tibom1110m000) 进程中的仓库字段。 注意 如果使用车间仓库，则要先将物料从此仓库转移至车间仓库后才能发料。 在这种情况下，材料的分配将在下达或生成生产订单时（取决于分配物料移至车间仓库的时间参数）移动到车间仓库。 您可以在公用管理子系统中仓库 (tcmcs0503m000) 进程的仓库类型字段中检查类型。 在下列情况下不能再更改此字段的值： 已开始从此仓库发料 已冻结估计成本 估计数量不等于零 仓库中的估价不同 相关主题 使用车间仓库 发料概览 分配日期 分时段库存移动的日期和时间，即在仓储管理子系统的计划库存事务处理中包含的将材料分配给生产订单的日期和时间。 净数量 生产一定数量的产品所需的组件或材料的理论数量。 由于实际所需数量大于此数量才能弥补材料或产品的损失，因此，此数量称为净数量。 如果使用序列化物料，则此字段的数量可能低于预期数量。 如需更多信息，请参阅序列化物料的返工单处理程序。 相关主题 计算估计数量 估计材料成本和实际材料成本 序列化物料的返工单处理程序 估计数量 所需的估计材料数量基于物料清单 (BOM) 中指定的净数量，并考虑了用于弥补因废品率和产出率造成的损失而增加的材料数量。 相关主题 计算估计数量 反冲 如果选中此复选框，则使用反冲作为发放材料的方法。 相关主题 反冲 修订号 物料的修订号。 允许值 仅当物料为受修订号控制的工程物料并已在车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中选中活动工程修订复选框时，才可以输入修订号。 默认值 此字段的默认值为当前修订号。 必须输入在工程数据管理中为物料定义的有效修订号。 注意 开始发料后就不能再更改此字段。 相关主题 工程数据管理模块摘要 明细 如果选中此复选框，则会显示物料明细。 从视图, 参考, 操作菜单，单击明细以启动明细 (tcibd4120m000) 进程。 在此进程中可查看可用的明细。 初始隐藏 已处理物料 执行工序所用的主物料或虚拟物料。 如果已处理物料字段中的物料与主物料字段中的物料不同，则说明已处理物料是虚拟物料。 在这种情况下，虚拟物料的工艺流程与主物料的工艺流程有联系。 如果已处理物料不是虚拟物料，则主物料和已处理物料相同。 相关主题 虚拟物料 长度 材料的长度。 此值用于计算净数量。 如果已经输入长度，还可以打印此材料的锯料清单。 相关主题 计算净数量 订单文档的内容 长度 用于输入估计数量的长度单位和宽度单位。 在物料清单参数 (tibom0100m000) 进程中初始化参数期间已经定义此单位。 宽度 材料的宽度。 此值用于计算净数量。 如果已经输入长度和宽度，还可以打印此材料的下料清单。 相关主题 计算净数量 订单文档的内容 宽度 用于输入估计数量的长度单位和宽度单位。 在物料清单参数 (tibom0100m000) 进程中初始化参数期间已经定义此单位。 单位数 所需的材料数量，用指定长度和宽度的单位数表示。 相关主题 计算净数量 直接启动库存发料 如果选中此复选框，则在生产订单下达过程中对与材料对应的仓单行进行了自动解冻。 因此，不需要运行启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程解冻材料。 如果清除此复选框，并且材料没有被反冲，则必须使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程解冻材料的仓单行。 解冻的仓单行可以当作一个信号，仓库员工根据这个信号开始出库过程，出库的第一步是提供材料的出库通知。 出库过程的最后结果就是将材料发送到车间。 如果为物料选中直接处理仓单行复选框，将自动执行仓库出库过程。 注意 在任何情况下都必须使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程发放车间存货。 相关主题 发料概览 废品率 必须根据废品率增加净数量才能弥补材料损失数量。 默认值 该字段的默认值是物料清单 (tibom1110m000) 进程中废品率% 字段的值。 相关主题 废品 废品数量 必须根据废品数量增加净数量才能弥补材料损失数量。 默认值 该字段的默认值是物料清单 (tibom1110m000) 进程中废品数量字段的值。 相关主题 废品 直接处理仓单行 如果选中此复选框，则在解冻仓库材料后自动执行出库过程。 如果清除此复选框，并使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程解冻了仓单行，则在用于生产订单的待发放材料 (ticst0101m100) 详细进程中发料数量将被添加到仓库发料数量字段中。 必须手工执行入库过程的剩余部分。 如果使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程，则解冻与发料对应的仓单行。 也可以为材料选中直接启动库存发料复选框。 在这种情况下，在生产订单下达过程中自动解冻一些仓单行。 相关主题 发料概览 存在替代项 如果选中此复选框，则替代估计材料 (ticst0150m000) 进程中会存在一种或多种替代材料。 不能修改此复选框。 要查看或维护替代材料，请单击替代估计材料。 相关主题 BOM 中的替代材料 存在引用指示 如果选中此复选框，则按估计材料列出的引用指示 (ticst0106m000) 进程中存在一个或多个引用指示。 不能修改此复选框。 要查看或维护引用指示，请单击按估计材料列出的引用指示。 相关主题 引用指示概览 允许多物料 如果选中此复选框， LN 则可将估计材料的估计数量分配在多种物料上。 例如，可以使用用尽材料和标准材料划分净数量，或者使用标准材料和一种或多种替代材料划分净数量。如果清除此复选框， LN 则只对一个生产订单上的这个物料清单行发放一种物料。 相关示例请参阅在多个物料上分配材料需求。 相关主题 用尽过期物料的剩余存货 BOM 中的替代材料 批次代码 用一个（批次）代码标识的一起生产和存储的若干物料。 通过批次可以标识货物。 材料控制方法 该方法可确定必须在订单文档上打印的物料清单 (BOM) 材料和/或必须分配的物料清单 (BOM) 材料。 订单文档示例包括：材料表、发料单、生产订单核对清单、锯料清单、下料清单、集中锯料清单和集中下料清单。 此字段的值取决于物料清单 (tibom1110m000) 进程中的打印订单文档复选框，以及物料仓储数据 (whwmd4100s000) 进程中的车间存货复选框。 下表列出了默认组合以及产生的材料控制方法。
打印订单文档 | 车间存货 | 材料控制方法值
--- | --- | ---
否 | 是 | 未创建材料行
否 | 否 | 仅分配
是 | 否 | 打印并分配
是 | 是 | 仅打印
注意 仅当人工添加（车间存货）材料且生产订单状态为已计划时才可以更改此字段。 由分包商供应 如果分包一个或多个工序，或者物料的整个生产流程，则可以选择是否将材料发送给分销商以供分包物料使用。 如果选中此复选框，则材料不会发送给分包商。 材料会由分包商供应。 如果清除此复选框，且材料链接至分包工序，则材料将发送给分包商。 相关主题 分包概览 检验单状态 (QMS) 由检验确定的状态。 相关主题 存储检验 子装配件 如果选中此复选框，则物料为子装配件。 相关主题 分包概览 具有材料流支持的工序分包 所有权 查看订单中使用的材料所有者。 注意 如果订单包含由客户提供的材料，则将把物料或子装配件的所有权设置为客户所有。 由客户提供的材料 如果选中此复选框，则材料是由客户提供的材料。 注意 仅在选中已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中的由客户提供的材料参数时可见。 相关主题 分包概览 包含由客户提供的材料 如果选中此复选框，则产品订单包含由客户提供的材料。 通用 通用 物料 在生产中用作材料的物料。 子装配件 如果选中此复选框，则物料为子装配件。 相关主题 分包概览 具有材料流支持的工序分包 有效单元 例如，销售订单行或项目交付物行上的参考编号，用于为单元有效物料的偏差建模。 单位系列 / 顺序 有效性系列代码。 分配类型 查看待发料的材料的分配类型。 允许值 分配类型 位置替代 如果已填入此字段，则此行会包含一个替代材料，该替代材料可完整或部分地将材料替换为此字段显示的位置编号。 位置编号显示在此进程的位置 字段中。 相关主题 BOM 中的替代材料 所有权 所有权 修订号 物料的修订号。 允许值 仅当物料为受修订号控制的工程物料并已在车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中选中活动工程修订复选框时，才可以输入修订号。 默认值 此字段的默认值为当前修订号。 必须输入在工程数据管理中为物料定义的有效修订号。 注意 开始发料后就不能再更改此字段。 相关主题 工程数据管理模块摘要 工序 使用材料的工序。 如果生产订单有工序，则必须输入工序。 如果生产订单没有工序，LN 会假设在生产开始时即需要材料。 默认值 此字段的默认值来自物料清单 (tibom1110m000) 进程。 当对此材料应用反冲方法时，如果更改此字段会导致更改待反冲数量或已反冲数量，则不能更改此字段。 注意 如果材料用于多道工序，则必须将材料链接至首先使用该材料的工序。 可以同时多次输入材料并指定每道工序的数量。 相关主题 将材料链接至工序 反冲 计划投入数量 计划投入数量是计算估计材料的基础。 它包括报告完成的数量和拒收的数量。 相关主题 计算估计数量 仓库 发放材料的仓库。 允许值 必须输入普通仓库或车间仓库类型的仓库。 默认值 该字段的默认值是物料清单 (tibom1110m000) 进程中的仓库字段。 注意 如果使用车间仓库，则要先将物料从此仓库转移至车间仓库后才能发料。 在这种情况下，材料的分配将在下达或生成生产订单时（取决于分配物料移至车间仓库的时间参数）移动到车间仓库。 您可以在公用管理子系统中仓库 (tcmcs0503m000) 进程的仓库类型字段中检查类型。 在下列情况下不能再更改此字段的值： 已开始从此仓库发料 已冻结估计成本 估计数量不等于零 仓库中的估价不同 相关主题 使用车间仓库 发料概览 受仓库管理系统控制 如果选中此复选框，则在仓库 (tcmcs0503m000) 进程中定义了存在与仓库管理系统 (WMS) 的集成。 此进程中的批次选择字段的值必须与所用仓库管理系统中的值相同。 材料数量 净数量 生产一定数量的产品所需的组件或材料的理论数量。 由于实际所需数量大于此数量才能弥补材料或产品的损失，因此，此数量称为净数量。 如果使用序列化物料，则此字段的数量可能低于预期数量。 如需更多信息，请参阅序列化物料的返工单处理程序。 相关主题 计算估计数量 估计材料成本和实际材料成本 序列化物料的返工单处理程序 长度 材料的长度。 此值用于计算净数量。 如果已经输入长度，还可以打印此材料的锯料清单。 相关主题 计算净数量 订单文档的内容 长度 用于输入估计数量的长度单位和宽度单位。 在物料清单参数 (tibom0100m000) 进程中初始化参数期间已经定义此单位。 宽度 材料的宽度。 此值用于计算净数量。 如果已经输入长度和宽度，还可以打印此材料的下料清单。 相关主题 计算净数量 订单文档的内容 宽度 用于输入估计数量的长度单位和宽度单位。 在物料清单参数 (tibom0100m000) 进程中初始化参数期间已经定义此单位。 单位数 所需的材料数量，用指定长度和宽度的单位数表示。 相关主题 计算净数量 . 废品率 必须根据废品率增加净数量才能弥补材料损失数量。 默认值 该字段的默认值是物料清单 (tibom1110m000) 进程中废品率% 字段的值。 相关主题 废品 废品数量 必须根据废品数量增加净数量才能弥补材料损失数量。 默认值 该字段的默认值是物料清单 (tibom1110m000) 进程中废品数量字段的值。 相关主题 废品 估计数量 执行生产订单所需的估计材料数量。 LN 按以下公式计算估计数量：
    估计数量 =（净数量×（1﹢废品率/100%）﹢废品数量）×计划数量因子
净数量： 所需的材料数量（不考虑废品率和产出率） 废品率： 为物料清单上的材料定义的废品率 废品数量： 为物料清单上的材料定义的废品数量 计划数量因子： 当前工序计划投入的数量/最后一道工序计划产出的数量 相关主题 计算估计数量 估计材料示例 发料数量 仓库中的分配数量，即仓单行上的冻结数量。 序列化物料 如果是序列化物料，且为其选中了物料仓储数据 (whwmd4500m000) 进程中的库存中分别记录序列号复选框，默认情况下 LN 会将待发放的数量填入后续交货字段中。 但是，也可以匿名发放序列化物料的数量。 这表明在仓储管理子系统中，物料的序列号是已确定的（例如通过扫描条形码）。 要执行此操作，请在此字段中键入待发放的数量，然后运行启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程。 如果后续交货字段中仍存在一定数量的序列化物料，LN 将根据在序列化最终产品的制造状态组件 (timfc0111m000) 进程中输入的序列号发放这些物料。 后续交货 此字段中的数量与以下概念相关： 反冲 如果使用反冲，待反冲的数量将显示在此字段中。 运行启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程时不会考虑此数量。 此数量在仓储管理子系统中用仓库行上的冻结数量表示。 人工发料 如果选中车间管理参数 (tisfc0100s000)进程中的 人工发料 复选框，计划分配数量将显示在此字段中。 要进行发放，请在发料数量字段中输入所需数量。 如需更多信息，请参阅指定待发放的材料。 序列化物料 如果物料是序列化物料，且为其选中了物料仓储数据 (whwmd4500m000) 进程中的库存中分别记录序列号复选框，此字段将显示必须发放的序列化物料数量。 如果运行启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程，LN 将根据在序列化最终产品的制造状态组件 (timfc0111m000) 进程中输入的序列号发放此字段中的数量。 仅会发放输入了序列号的物料；后续交货字段中将保留其余物料数量。 例如，如果后续交货字段中的数量为 10，其中三个物料在序列化最终产品的制造状态组件 (timfc0111m000) 进程中具有序列号，那么仅发放这三个物料。 后续交货字段中的数量为 10 - 3 = 7。 LN 会将序列化物料数量填入后续交货字段，以便根据序列化最终产品的制造状态组件 (timfc0111m000) 进程中指定的序列号发放物料。 要匿名发放序列化物料，请在发料数量字段中输入数量。 如需更多信息，请参阅发料数量字段帮助。 如果是返工单，且其中材料行包含必须返工的序列化物料，那么必须发放具有正确序列号的最终产品。 在最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程中登记序列号。 如需更多信息，请参阅序列化物料的返工单处理程序 注意 您无法在以下情况下访问此字段： 当工序冻结发料时。 对材料使用反冲时；如果是这种情况，此字段中的数量即是要反冲的数量。 相关主题 反冲 仓储管理子系统中的序列化物料 在小量方案下登记序列号 制造管理中的序列化物料 序列化物料的返工单处理程序 要求的百分比 原材料的百分比必须可用才能开始工序。 库存数据 发料方法 反冲 如果选中此复选框，则使用反冲作为发放材料的方法。 相关主题 反冲 直接启动库存发料 如果选中此复选框，则在生产订单下达过程中对与材料对应的仓单行进行了自动解冻。 因此，不需要运行启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程解冻材料。 如果清除此复选框，并且材料没有被反冲，则必须使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程解冻材料的仓单行。 解冻的仓单行可以当作一个信号，仓库员工根据这个信号开始出库过程，出库的第一步是提供材料的出库通知。 出库过程的最后结果就是将材料发送到车间。 如果为物料选中直接处理仓单行复选框，将自动执行仓库出库过程。 注意 在任何情况下都必须使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程发放车间存货。 相关主题 发料概览 直接处理仓单行 如果选中此复选框，则在解冻仓库材料后自动执行出库过程。 如果清除此复选框，并使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程解冻了仓单行，则在用于生产订单的待发放材料 (ticst0101m100) 详细进程中发料数量将被添加到仓库发料数量字段中。 必须手工执行入库过程的剩余部分。 如果使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程，则解冻与发料对应的仓单行。 也可以为材料选中直接启动库存发料复选框。 在这种情况下，在生产订单下达过程中自动解冻一些仓单行。 相关主题 发料概览 属性 存在引用指示 如果选中此复选框，则按估计材料列出的引用指示 (ticst0106m000) 进程中存在一个或多个引用指示。 不能修改此复选框。 要查看或维护引用指示，请单击按估计材料列出的引用指示。 相关主题 引用指示概览 存在替代项 如果选中此复选框，则替代估计材料 (ticst0150m000) 进程中会存在一种或多种替代材料。 不能修改此复选框。 要查看或维护替代材料，请单击替代估计材料。 相关主题 BOM 中的替代材料 允许多物料 如果选中此复选框， LN 则可将估计材料的估计数量分配在多种物料上。 例如，可以使用用尽材料和标准材料划分净数量，或者使用标准材料和一种或多种替代材料划分净数量。如果清除此复选框， LN 则只对一个生产订单上的这个物料清单行发放一种物料。 相关示例请参阅在多个物料上分配材料需求。 相关主题 用尽过期物料的剩余存货 BOM 中的替代材料 由分包商供应 如果分包一个或多个工序，或者物料的整个生产流程，则可以选择是否将材料发送给分销商以供分包物料使用。 如果选中此复选框，则材料不会发送给分包商。 材料会由分包商供应。 如果清除此复选框，且材料链接至分包工序，则材料将发送给分包商。 相关主题 分包概览 库存数据 现有库存 一个或多个仓库中货物的实际数量（包括冻结库存）。 在购库存 计划收货。 已经收到该库存，并生成入库通知。 但是，尚未下达该通知。 此数量已包括在经济库存中。 已分配库存 所有仓库中被分配到出库单行的库存。 装运库存后，即离开仓库时，将删除该分配。 还称为标准分配或软分配。 另请参阅分配库位的库存。 另请参阅库位分配 分配日期 分时段库存移动的日期和时间，即在仓储管理子系统的计划库存事务处理中包含的将材料分配给生产订单的日期和时间。 批次选择 当物料为批次控制物料时，您可以选择发料的方式。 注意 必须在物料通用数据 (tcibd0101s000) 进程中针对物料选中批次控制复选框。 如果已清除批次控制复选框，则批次选择字段显示任意且被禁用。 相关主题 批次控制 材料控制方法 该方法可确定必须在订单文档上打印的物料清单 (BOM) 材料和/或必须分配的物料清单 (BOM) 材料。 订单文档示例包括：材料表、发料单、生产订单核对清单、锯料清单、下料清单、集中锯料清单和集中下料清单。 此字段的值取决于物料清单 (tibom1110m000) 详细进程中的打印订单文档复选框，以及物料仓储数据 (whwmd4100s000)进程中的车间存货复选框。 下表列出了默认组合以及产生的材料控制方法。
打印订单文档复选框 | 车间存货复选框 | 控制方法值
否 | 是 | 未创建材料行
否 | 否 | 仅分配
是 | 否 | 打印并分配
是 | 是 | 仅打印
注意 一旦在创建生产订单期间填写了此字段后，将不能再更改此字段。 明细 需求挂钩 业务伙伴 满足此需求的供应必须已经分配或与此字段中显示的买方业务伙伴具有需求挂钩关系。 LN 使用此特性查找与此需求匹配的供应。 相关主题 需求挂钩概览 业务对象类型 满足此需求的供应必须已经分配或与此字段中显示的订单类型具有需求挂钩关系。 LN 使用此特性查找与此需求匹配的供应。 注意 通常组合使用以下字段，以便识别相关订单或订单行： 业务对象类型 业务对象 业务对象参考 允许值 已分配库存的业务对象类型 相关主题 需求挂钩概览 业务对象 满足此需求的供应必须已经分配或与此字段中显示的订单或订单行具有需求挂钩关系。 LN 使用此特性查找与此需求匹配的供应。 注意 通常组合使用以下字段，以便识别相关订单或订单行： 业务对象类型 业务对象 业务对象参考 相关主题 需求挂钩概览 业务对象参考 满足此需求的供应必须已经分配或与此字段中显示的订单类型具有需求挂钩关系。 LN 使用此特性查找与此需求匹配的供应。 注意 通常组合使用以下字段，以便识别相关订单或订单行： 业务对象类型 业务对象 业务对象参考 允许值 已分配库存的业务对象类型 相关主题 需求挂钩概览 参考 满足此需求的供应必须已经分配或与此字段中显示的参考代码具有需求挂钩关系。 LN 使用此特性查找与此需求匹配的供应。 LN 可以按两种方式使用此字段： 如果已填入业务伙伴字段，则 LN 会使用参考字段记录客户定义的参考代码。 如果业务伙伴字段为空，则 LN 会使用参考字段记录内部参考。 可以使用参考代码使一些部件链接在一起，即使这些部件遵照的是不同的工艺流程，例如，某些部件被运输至分包商待之后退货。 相关主题 需求挂钩概览 配置 产品变型 满足此需求的供应必须已经分配或与此字段中显示的产品变型具有需求挂钩关系。 注意 只有下列条件适用，才可填写此字段： 在装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程中选中销售多个相同配置复选框。 在产品变型（装配件） (tiapl3500m000) 进程中选中销售多个相同配置复选框。 物料为制造物料，其默认供应源在物料通用数据 (tcibd0101s000) 进程中设置为装配。 相关主题 销售装配件的多个产品变型 装配物料 需求挂钩概览 添加/分解虚拟物料 单击可将一个虚拟物料添加到生产订单的物料。 如果没有该虚拟物料的存货，则可以使用此命令。 如需更多信息，请参阅在生产订单中添加和分解虚拟物料。 订单特定检验 单击可启动订单特定检测过程 (qmptc0149m000) 进程。 您可以使用此进程列出、修改或删除订单特定的检验数据。 订单特定检测过程 (qmptc0149m000) 进程显示 LN 其它模块中存在数量组合和/或订单特定检验数据的订单的数量。 只有实施了质量，此选项才可用。 按仓库列出的物料库存 单击可启动按仓库列出的物料库存概览 (whwmd2515m000) 进程，您可以使用此进程查看每个仓库的物料库存。 生产仓单 单击可启动生产仓单 (timfc0101m000) 进程。 明细 单击可启动明细 (tcibd4120m000) 进程。 估计材料分配 单击可启动估计材料分配 (ticst0508m000) 进程，您可以使用此进程查看材料在不同分配行上的分配情况。 按估计材料列出的引用指示 单击可启动按估计材料列出的引用指示 (ticst0106m000) 进程。 将物料推进至替代项 可用推进选项如下： 如果清除此复选框，则将推进至物料通用数据 (tcibd0501m000)。 如果选中此复选框，并清除存在“用尽材料”复选框，则将推进至替代物料 (tcibd0505m000)。 如果选中此复选框，并选择使用替代材料选项，则将推进至替代估计材料 (ticst0150m000)。 替代估计材料 启动替代估计材料 (ticst0150m000) 进程。 为估计材料生成替代项 启动为估计材料生成替代项 (ticst0216m000) 进程。 显示子装配件 如果选中此复选框，则可查看子装配件的材料行。 生产订单材料历史记录 启动生产订单材料历史记录 (ticst1554m000)。 检索工程物料修订 如果正在使用修订，单击此命令可选择物料的其它修订号。 相关主题 工程数据管理模块摘要 |