| # 校准 必须经常校准质量检验所用的仪器。 连续使用仪器，测量精度可能会降低。 如果仪器不进行校准，检验结果可能会造成误导。 校准的时间取决于在仪器 (qmptc0108m000) 进程的间隔类型字段和间隔 [使用天数/次数]字段中输入的值。 要在质量中配置校准，请执行以下操作： 使用校准仪器 (qmptc3201m000) 进程选择必须进行校准的仪器。 仅当已超过仪器 (qmptc0108m000) 进程中定义的时间间隔或使用次数间隔时才能选择仪器。 这些仪器将因校准而冻结。 这样，仪器 (qmptc0108m000)详细进程中的冻结以校准复选框将处于选中状态。 仪器校准日期 (qmptc3202m000) 进程显示因校准而冻结的仪器。 校准仪器之后，必须在此进程中输入校准日期。 可以解冻已为其指定校准日期的仪器。 对于每个仪器，系统会根据仪器和/或日期在仪器校准历史记录 (qmptc3500m000) 进程中保存校准日期的历史记录。 也可以根据仪器和/或日期在删除校准历史记录 (qmptc3200m000) 进程中删除校准历史记录。 |