| # 投入/产出控制 投入/产出控制数据 可以使用投入/产出控制来判断机器或工作中心的工作效率。可以比较实际投入和计划投入，以找出工作中心或机器何时工作不足，导致生产力低下。还可以比较实际产出和计划产出，以发现工作中心或机器的问题。 投入和产出之间的差异称为队列，您可以使用投入/产出控制来比较实际队列和计划队列。两者之间的差异就是队列偏差。也可以（在工作中心 (tirou0101m000) 进程的期望队列字段中）定义一个期望队列，并将该队列与实际队列相比较。期望队列偏差是实际队列减去期望队列。 投入/产出控制所提供的附加性能计量是示范负荷因子。 如何使用投入/产出控制 在车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中设置适当的参数： 投入/产出控制更新方式可定义目标期间是若干周还是若干天。 待生成投入/产出数据的期数定义目标期间所含的天数或周数。 包括部分完成的工序（默认）复选框确定 Infor ERP 是否会考虑仅部分完成的工艺流程工序，来计算投入/产出值。该复选框为生成工作中心投入/产出控制 (tisfc3210m000) 进程和生成机器投入/产出控制数据 (tisfc3220m000) 进程中复选框的默认设置，可以在这些进程中改写该复选框。 将您要查看其投入/产出数据的工作中心定义为关键。在工作中心 (tirou0101m000) 进程中，选中工作中心的主计划关键复选框。 使用生成工作中心投入/产出控制 (tisfc3210m000) 和生成机器投入/产出控制数据 (tisfc3220m000) 进程来生成数据。可以在工作中心投入/产出控制 (tisfc3510m000) 进程中查看工作中心数据，在机器投入/产出控制 (tisfc3520m000) 进程中查看机器数据。可以在工作中心投入/产出控制图表 (tisfc3710m000) 进程和机器投入/产出控制图表 (tisfc3720m000) 进程中，以图表显示数据。 不再需要投入/产出数据时，可以在删除工作中心投入/产出控制 (tisfc3212m000) 和删除机器投入/产出控制 (tisfc3222m000) 进程中将其删除。 共享工作中心 在打印和图表进程中，可以选择为共享工作中心报告数据： 对于每个主工作中心，其所有从属工作中心的数据会一起添加在报告中。 对于每个从属工作中心，将打印该特定工作中心在其所在公司中的数据。 注意 无法在工作中心投入/产出控制 (tisfc3510m000) 和机器投入/产出控制 (tisfc3520m000) 进程中，查看共享工作中心数据。 相关主题 共享工作中心 生产订单的功能概览 库存计划 (INP) |