| # 按工序（步骤）列出的流程变量 (tisfc0132m000) 使用此进程以显示并修改链接到有关特定工序或有关特定工序/工序步骤组合的生产订单的流程变量。 如果工序步骤字段的值为 0（零），显示的流程变量将直接链接到该工序。 注意 如果要显示或修改链接到生产订单的所有流程变量，而不考虑工序或工序步骤，请使用按生产订单列出的流程变量 (tisfc0131m000) 进程。 相关主题 微工艺流程 生产订单 使用这种订单可以生产在指定交货日期交货的指定数量的物料。 生产订单 分配给生产订单的状态，该状态可以指示生产订单的处理进度。 例如，已计划、已打印文档或已下达。 允许值 订单状态 工序 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。 例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。 例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。 例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 工序步骤 连接到工艺流程工序的子工序。 工序步骤可以包含诸如操作说明、流程信息和工具信息等信息。 如果该字段的值为 0（零），显示的流程变量将直接链接到该工序。 流程变量 与机器、工具或流程质量相关的、并与执行某道工序或某个工序步骤有关的设置或输入值。 例如，切割深度、切割速度和温度。 控制上限 流程变量的最大允许值。 控制下限 流程变量的最小允许值。 目标值 流程变量的目标值。 偏差确定方式 确定流程变量的控制上限与控制下限的方式。 注意 目标值、偏差和确定偏差的方式是在工序（步骤）- 流程变量 (tirou1111m000) 详细进程中定义的。 目标值 流程变量的计量单位。 工序 分配给工序的状态。 例如，已计划、准备启动或已完成。 此状态指出了工序的进度。 |