| # 最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 使用此进程以维护并显示在装配控制模块 (ASC) 模块或车间管理 (SFC) 模块中构建的序列化最终产品。 装配订单或生产订单的每个单独的序列化物料在此进程中都显示为一行。 例如，对一个订购的物料数为 6 的订单，在此进程中会显示 6 行，且每行都有一个序列号，此序列号是一个实际物料的唯一标识。 汽车的车辆识别码 (VIN) 便是一个序列号示例。 如果在此进程中选择了物料，然后在视图, 参考, 操作菜单中单击制造状态组件，则序列化最终产品的制造状态组件 (timfc0111m000) 进程中会显示每个序列化最终产品包含的序列化组件。 序列化最终产品及其序列化组件一起形成了制造状态结构，使用该结构可以跟踪订单数据，还可以调查每个单独的最终产品包含哪些组件。 车间管理 (SFC) 何时可以显示车间管理生产的序列化物料所属的制造状态结构，取决于车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中生成序列号的时间字段的设置。 在不同的时候，LN 都能根据掩码生成序列号。 如果不存在掩码，则必须人工插入序列号。 装配控制 (ASC) 在装配控制中确认装配订单顺序之后，便可以生成序列号。 然后，可以显示该物料所属的制造状态结构。 注意 如果序列状态为已创建，则只能删除制造状态的序列化物料。 相关主题 序列化物料概览 制造管理中的序列化物料 定义掩码 生产/装配订单 用于生产序列化物料的生产订单或装配订单。 物料 为其派生序列化物料的父物料。 物料类型 指用于标识物料类型的一个类别，如采购物料、制造物料或设备物料。 某些功能只适用于特定的物料，这取决于物料类型。 允许值 物料类型（也称为物料种类） 拒收工序 指定当单击设置为“已拒收”时从生产订单已拒收的序列所属的工序。 订单数量 要生产的订单数量。 材料和工时的估计值以此数量为基础。 如果尚未输入任何工艺流程或日期，则日历将基于默认工艺流程和 100% 利用率。 如果更改当前字段的值时正在使用生产订单分配，则在每个有效单元的估计材料 (ticst0101m000) 进程中订单数量字段的值都会更改，因而这些有效单元订单数量的合计数量与当前字段的值相同，且该数量在所有有效单元当中等量分配。 显示分配时，订单数量由分配行的订单数量的总数控制。 相关主题 存在与订单数量相关的工艺流程 单元有效性的概览 指定待发放的材料 序列号 单个实体物料的唯一标识。 LN 使用掩码生成序列号。 序列号可以包括多个表示日期、型号、颜色信息和序号等的数据段。 可以为物料和工具生成序列号。 批次代码 用一个（批次）代码标识的一起生产和存储的若干物料。 通过批次可以标识货物。 物料有效单元 物料的有效单元。 注意 只有实施了项目挂钩，在一个生产订单中才可允许有零个或一个有效单元。 序列状态 最终产品之序列号的状态。 允许值 序列号状态 相关主题 在 制造管理 中使用序列化物料 工序时拒收 查看在拒收工序字段中指定的工序编号，将从生产订单中删除该编号的序列。 有效 如果选中此复选框，则制造状态结构是完整的。 当序列化组件有序列号，批次控制（序列化）物料有批次编号时，制造状态结构是完整的。当序列状态（人工或自动）从已创建或已拒收更改为已分配时，LN 自动检查制造状态结构的完整性。 如果制造状态结构无效，则不能在创建物理分解结构 (tscfg2210m000) 进程中将制造状态结构复制到维护状态结构。 而且，如果库存处理参数 (whinh0100m000) 进程中的检查制造时序列字段为警告或冻结，也不能装运物料。 相关主题 在 制造管理 中使用序列化物料 返工单 如果序列化物料存在返工单，则此字段会显示返工单编号。 相关主题 返工单 制造状态组件 LN 启动序列化最终产品的制造状态组件 (timfc0111m000) 进程。 可以在此进程中显示序列化物料所属的组件。 生成序列号 如果单击此按钮，LN 会为按装配订单生产的物料生成序列号。 验证 单击它可以查看制造状态结构是否完整。 当序列化组件中存在序列号、批次控制（序列化）物料中存在批次编号时，制造状态结构是完整的。 如果缺少序列号和/或批次号码，则表明制造状态结构不完整。 查看树 启动图形浏览器框架以查看所选序列化物料的制造树。 设置状态为“已分配” 将序列号的状态更改为“已分配”。 设置为“已拒收” 将序列号的状态更改为“已拒收”。 物理分解结构 查看序列化物料的物理组件的分解结构。 打印制造状态页眉 启动打印制造状态页眉 (timfc0410m000) 进程。 |