| # 打印物料清单（多层） 选择要为其打印物料清单 (BOM) 的物料。 单击“打印”后，可以从四种不同类型的物料清单中进行选择： 数量物料清单 (BOM) 打印包括工序、仓库、长度、宽度、单位数、库存单位和净数量等内容的物料清单 (BOM) 数据。 废品率物料清单 (BOM) 打印包括修订号、生效日期、过期日期、废品百分比、废品数量，以及附加信息等内容的物料清单 (BOM) 数据。 制造数据物料清单 (BOM) 打印包括修订号、生效日期、过期日期、提前期偏置、产出率汇总计划、工艺流程废品汇总计划，以及物料是否为虚拟物料等内容的物料清单 (BOM) 数据。 属性物料清单 (BOM) 打印包括生效日期、过期日期、生效更改单、过期更改单、以及组件物料是否为标准配置、是否为单元有效物料、是否链接至更改管理模块或工程数据管理模块等内容的物料清单 (BOM) 数据。 打印的多层物料清单将显示每个制造物料的所有层上的组件。 示例 制造物料： 150100 自行车（欧洲）
层 | 位置 | 物料 | 说明
--- | --- | --- | ---
1 | 10 | 150101 | 车架
1 | 20 | 160200 | 车轮
2 | 10 | 200135 | 辐条
2 | 20 | 200100 | 轮毂
3 | 10 | 210100 | 毂盖
3 | 20 | 210110 | 滚珠轴承
第 2 层上的组件用于制造第 1 层上的物料。车轮由轮毂和辐条组成。 毂盖和滚珠轴承（第 3 层）是轮毂的组件。 使用打印物料清单组件使用处 (tibom1412m000) 进程来打印摘要型多层物料清单 (BOM)。 使用打印物料清单 (tibom1410m000) 进程来打印单层物料清单。 相关主题 多层物料清单的结构 废品率和产出率 引用指示概览 BOM 中的替代材料 |