| # 复制标准产品结构至定制结构 复制过程如下： 对于必须复制到定制物料中的每个标准物料，LN 首先会检查标准物料的代码是否是定制物料的代码。 如果是，则可以根据使用项目 (tipcs2101m000) 进程记录的第一个空定制物料代码来自动生成新的定制物料代码。 如果需要，可以更改新代码。 如果标准物料不存在定制物料，则该标准物料的数据会被复制到新的定制物料（目标项目）代码中。 复制物料数据后，制造物料的生产物料清单 (BOM) 及工序将被复制到定制物料（目标项目）的定制物料清单 (BOM) 和定制工序中。 如果原物料的目标项目已具有定制物料，则不会为现有定制物料复制物料数据。 相关定制物料及其下属定制产品结构将被视为标准物料的替代品。 这对标准产品结构中的第一个物料清单 (BOM) 级别不适用。 位于标准产品结构顶部的标准物料的生产物料清单 (BOM) 和工序将始终被复制到复制项目的现有定制物料中。 该操作在删除先前存在的数据之后进行。 将标准物料复制到定制物料的同时，还将复制工程物料关系。 |