| # 批次和序列检验 在生产过程中，质量检验用于证明制造产品是否符合所需规范。 根据质量检测的结果，冻结或下达生产过程。 通常，不会检测批中的每个物料。 通常仅需要检测几个物料即可确定是核准还是拒收批中的所有物料。 Infor LN 基于抽样和抽样规则支持此功能。 注意 还可以为序列化物料创建一个检验单（在库存中和不在库存中）。 带工艺流程来源的订单的批次和序列检验 按序列检验 选中检测组合 (qmptc0111m000) 进程中的按序列检验复选框，以确保按序列对序列化物料进行检验。 注意 此复选框仅适用于工艺流程来源 通过仓库检验对订单检验的批次和序列进行检验 参数 在库存处理参数 (whinh0100m000) 进程中汇总一个仓库检验中的存货点。 如果选中此复选框，则批次或序列化物料、LIFO/FIFO 物料或者多个处理单元中包含的物料将汇总为单个入库或出库检验。 汇总取决于： 这些物料需要仓库检验。 入库 物料列在入库单行匹配的收货行或入库通知行上。 如果仓库受库位控制，通知的检验库位也必须匹配。 出库 物料列在出库单行匹配的出库通知行上。 如果仓库受库位控制，通知的集装库位也必须匹配。 处理工艺流程和最终产品检验 步骤 1. 为序列化物料创建生产订单。 使用生产订单 (tisfc0101m100) 进程为库存物料中的序列和批次创建生产订单。 步骤 2. 下达生产订单。 单击“下达订单”以下达订单。 步骤 3. 订单检验即创建。 为工艺流程来源创建了订单检验。 步骤 4. 指定要检验的数量。 在生产订单 (tisfc0501m000) 进程中，单击“动作”并选择“报告工序完成”。 在报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程中，打开工序行，并在待检验数量字段中指定要检验的数量。 步骤 5. 选择检验的序列号。 在报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程中，单击选择序列，然后选择检验的序列号。 步骤 6. 订单检验更新。 要查看订单检验，请在报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程中选择“参考”菜单，然后单击“订单检验”。 打开订单检验，选择“参考”菜单，然后单击“批次/序列/存货点详细资料”。 即为所有带工艺流程来源的订单创建单个订单检验。 步骤 7. 指定检测结果。 在订单检验 (qmptc1620m000) 进程中，打开检验单。 在检验单 (qmptc1100m000) 进程中，选择“检测数据”标签并指定测量值。Infor LN 将用值“通过”或“失败”更新“结果”字段。 步骤 8. 完成检测过程。 在检验单 (qmptc1100m000) 进程中，选择“行”标签，然后单击“设为‘已完成’”。 检验订单即完成。 要查看被拒收的序列的详细资料，请在“检测数据”标签中选择“参考”菜单，然后单击“检验单/批次/序列/存货点详细资料”。 检验单批次/序列/存货点详细资料 (qmptc1131m000) 进程将打开。 步骤 9. 完成和处理订单检验。 在订单检验 (qmptc1620m000) 进程中，选择“完成”。 订单检验的状态更改为“完成”。 选择“动作”菜单，然后单击“处理订单检验”。 订单检验的状态更改为“关闭”。注意 也可以为拒收数量生成 NCR 报告。 在报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程中，单击 NCR。 “不合格报告 (qmncm1100m000)”进程将打开，指定说明并保存 NCR。Infor LN 将指定来源订单以及批次和序列详细资料的默认值。 单击“批次和序列”以查看拒收物料的批次和序列详细资料。 关闭订单检验后，Infor LN 在报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程中更新完成数量和拒收数量。 拒收数量可以报废，也可以移动到隔离区。 步骤 10. 完成工序。 在报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程中，在“拒收”组框的“原因”字段中指定拒收原因。 单击“完成”。 工序的状态设置为“完成”。 步骤 11. 完成生产订单。 在生产订单 (tisfc0101m100) 进程中，选择“动作”菜单，然后单击“报告工序完成”。 报告订单完成 (tisfc0120s000) 进程将打开。 在“待交货的附加数量”字段中指定接受序列的数量，然后单击“选择序列”以打开最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程。 选择已接受的序列以报告订单完成。 如果物料受批次控制，Infor LN 将提示您确认生成批次代码。 单击“是”，Infor LN 将在启动仓单入库行时显示自动确认收货的确认消息。 单击“是”并完成收货。 将显示“按订单和仓库列出的货物接收单”报告。 步骤 12. 检查生产仓单。 在报告订单完成 (tisfc0120s000) 进程中，选择“参考”菜单，然后单击“生产仓单”。 在生产仓单 (timfc0101m000) 进程中，当成品仓库中收到最终产品时，Infor LN 将生产仓单的状态设置为“待检验”。 步骤 13. 检查订单检验。 在生产仓单 (timfc0101m000) 进程中，选择“参考”菜单，然后单击“仓单 - 状态概览”。 入库行状态概览 (whinh2119m000) 进程将打开。 转到“动作”菜单，然后打开“仓库检验”。 在“仓库检验”进程中，选择“参考”菜单，然后打开“订单检验”进程。 可以查看为最终产品生成的订单检验。 |