| # 反冲过程 LN 将根据以下过程来执行反冲。 步骤 1. 在以下进程之一中将数量报告为已完成或已拒收时，反冲即会启动： 报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程 报告已完成的订单 (tisfc0520m000) 进程 步骤 2. 计算待反冲的默认数量的方法如下： `待反冲数量 =（报告为已完成的数量 + 报告为已拒收的数量）- 先前已反冲的数量` 待反冲数量字段显示此默认数量，您可以修改该数量。 步骤 3. 下一步取决于车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中反冲方法字段的值： 自动：反冲将自动进行，而无需用户交互。 交互：LN 会询问是否必须执行反冲。 人工：必须使用反冲材料和工时 (tisfc0220m000) 进程执行反冲。 步骤 4. LN 将处理已发放的材料和已核算的工时： 处理反冲材料 处理反冲的工时 注意 即使使用反冲，您仍可以在以下进程中记录待发放的附加数量，并核算附加工时： 用于生产订单的待发放材料 (ticst0101m100) 进程。 通过按员工列出的工时和费用概览 (bptmm1100m000) 进程。LN 会将这些数量和工时添加到已反冲的数量和工时。 相关主题 计算反冲数量 计算通过反冲核算的工时 处理反冲材料 处理反冲的工时 反冲 |