| # 计算供应数量、看板数和平均每日需求 LN 将通过乘以箱数量和看板数来计算看板订单的默认供应数量。 看板数由 LN 指定或计算得出。 如果进行计算，则会使用以下公式：
    看板数 = D * T * (1+B/100)/Q
图例
D | 平均日需求
T | 库存覆盖
B | 缓冲区
Q | 箱数量
平均每日需求 当前仓库中（最终）产品的平均每日需求基于车间管理 生产订单。 按看板订单供应的物料用于装配或生产（最终）产品。 平均每日需求用于计算看板箱数和看板订单的默认供应数量。 可以人工指定或计算平均日需求字段的值。 如果进行计算，LN 将为由历史需求的跨度和未来需求的跨度字段中指定的未来跨度和历史跨度定义的期段确定此需求。 对于未来跨度，LN 会在计划库存事务处理 (whinp1500m000) 进程中检查生产订单的计划发料。 过去日期的计划发料也将包括在内。 对于历史跨度，LN 会在按物料和仓库列出的库存事务处理 (whinr1510m000) 进程中检查生产订单的已完成发料。 然后，将找到的需求数量除以在库存覆盖字段中计算或指定的天数。 库存覆盖 这是在当前仓库中存在计划或实际生产的未来跨度和历史跨度内的天数。 例如，如果未来跨度和历史跨度的范围为五天，但是在这些跨度内有四天存在计划或实际生产，则这些天的覆盖为 4。库存覆盖字段中的值为人工指定或计算得出。 缓冲区 缓冲区 箱数量 必须在看板箱中供应的默认物料数量。 人工输入此数量。 相关主题 看板设置 看板订单 看板 |