| # 材料和工序的生效日期 生效日期和过期日期 物料清单 (BOM) 中的材料行和工艺流程中的工序具有有限的有效期，在有效期内，它们可用于生产订单。 每种材料和工序的有效期都显示在下列进程的 生效日期 字段和 过期日期 字段中： 物料清单 (tibom1110m000) 工艺流程工序 (tirou1102m000) 您可以使用这些有效期来记录有关产品结构的历史数据。 可能的最晚过期日期为 2038 年 1 月 19 日。如果未输入过期日期， LN 会自动将过期日期设置为 01/19/38。 物料清单 (BOM) 中的材料 您可以为一个位置编号输入多个材料行。每个材料行都具有自己的有效期，以便连续使用。根据位置编号后的序号来区分行。
示例
位置编号 | 序号 | 物料 | 数量 | 生效日期 | 过期日期
--- | --- | --- | --- | --- | ---
10/ | 1 | B00012 | 24 件 | 01/01/90 | 03/03/93
10/ | 2 | B01037 | 24 件 | 03/03/93 | 06/06/93
10/ | 3 | B01037 | 20 件 | 06/06/93 | 01/19/38
10/ | 1 | M00243 | 4 件 | 01/01/90 | 01/19/38
1993 年 3 月 3 日，有 24 件 B00012 物料被 24 件 B01037 物料所替换。1993 年 6 月 6 日，数量减少为 20 件。 注意 有效期不能重叠。如果有效期重叠， LN 将使用第一个有效材料或工序，并忽略其余材料或工序。 工艺流程中的工序 您可以在一个工艺流程中输入多道工序。每道工序都有自己的有效期。根据工序编号后面的序号来区分行。 生产订单的生效日期 在创建生产订单时，如果未在 生产订单 (tisfc0501m000) 进程的 参考 字段中指定其它生效日期，将使用当前日期的有效材料和工序。 示例 要计划在将来某个日期（例如 3 月 3 日）对制造物料的材料进行更改，请执行以下步骤： 将当前材料的过期日期设为 3 月 3 日。 使用与原有材料相同的位置编号（但是序号不同）输入新材料。 将生效日期设为 3 月 3 日。 |