| # 工作负荷控制 - 计算计划优先级 如果某个计划期段的预期生产量超出能力或材料约束条件，LN 必须进行选择。 某些计划物料可立即进行计划。 其余计划物料必须转移至下一个或前一个计划期段。 此选择基于以下计划数据和物料数据： 计划数据： 生产量 移动量 移动期数 物料数据： 材料成本合计 生产成本 物料优先级 物料数据可以在物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中定义。 在工作负荷控制参数 (cpwlc2101m000) 进程中，可以更改计划优先级计算。 在工作负荷控制 - 详细示例主题中将对该进程中各字段的作用进行说明。 优先级级别 优先级级别是针对每个计划物料计算的。 可通过三种不同的方式来计算优先级级别。 优先级级别可基于以下数据： 计划数据（如生产量） 预定义的物料优先级（如高、中、低） 计划数据和物料优先级的组合 具体基于上述何种数据可通过设置考虑物料优先级字段来确定。 计划数据 如果考虑物料优先级字段为否，优先级级别将基于计划数据（如生产量）。 根据以下方法计算优先级级别： 后退式/前进式计划规则 首先，将优先级级别设置为以下值之一： 生产量 生产量是指某计划期段内要生产的数量。 移动量 移动量是指已移动至另一个计划期段内的生产量。 移动期数 已经向后或向前移动特定生产量的期数。 移动量和移动期数 移动量和移动期数定义如下：
    移动量 * 移动期数
在后退式计划规则和前进式计划规则字段中，可以分别定义后退式和前进式计划步骤的规则。 物料和生产成本 可以对上一步骤中已确定的优先级级别进行调整，方法为：将该优先级乘上计划物料的材料或生产成本。 具体乘上何种数据由工作负荷控制参数 (cpwlc2101m000) 进程中的考虑材料成本或考虑生产成本来确定。 预定义的物料优先级 如果考虑物料优先级字段设置为仅按优先级，优先级级别将基于预定义的物料优先级。 物料优先级可以是低、中、高等。 每个计划物料的优先级都记录在物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程的优先级字段中。 计划数据和物料优先级的组合 如果考虑物料优先级字段为是，优先级级别将基于计划数据与预定义物料优先级的组合。 按如下方式计算优先级级别： 按“计划数据”标题下的上述方式计算优先级级别。 然后，优先级级别乘上反映计划物料相对重要性的优先级因子。 优先级因子基于下表：
优先级 | 优先级因子
--- | ---
最高 | 1.8
很高 | 1.6
较高 | 1.4
高 | 1.2
媒介 | 1
低 | 0.8
较低 | 0.6
很低 | 0.4
最低 | 0.2
物料的优先级记录在物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程的优先级字段中。 注意 在生产量标准中不考虑计量单位。 如果计划物料使用各种不同的计量单位，例如，件、千克或升，则生产量不适合作为一个标准。 在该情况下，最好使用产值。 通过选中考虑材料成本或优先级复选框，可以实现此目的。 如果计划规则使得两个物料具有相同的优先级级别，将首先计划生产量最高的物料。 相关主题 工作负荷控制 工作负荷控制 - 计划算法 |