| # 维护物理分解结构 可以通过设置 物理分解结构 来管理完成服务活动和维护活动期间的产品配置（分解结构）。物理分解结构用于显示 序列化物料 之间的关系 在 服务订单管理模块 中，可以处理服务订单活动，这些活动可用于更新活动的物理分解结构。 如果选中了 配置控制参数 (tscfg0100m000) 进程中的 使用配置状态 复选框，则顶层序列化物料设置为“活动”时，物理分解结构会变为活动状态。这样会自动记录此事件以及后来对物料的物理分解结构所做的更改。 如何维护物理分解结构 使用 物理分解结构 (tscfg2110m000) 进程可维护物理分解结构。 使用此进程中 视图, 参考, 操作 菜单上的命令可根据下列项之一创建物理分解结构： 制造状态结构 物料分解结构 ASCII 文件 项目分解结构 注意 可以在物料分解结构中为非定制物料设置分解结构。 相关主题 根据制造状态结构创建物理分解结构 根据物料分解结构创建物理分解结构 根据 ASCII 文件创建物理分解结构 根据项目分解结构创建物理分解结构 删除物理分解结构 |