| # 段计划 段计划是一些计划，用于指示何时必须将在特定装配线控制段中执行操作所需的装配件交付至车间仓库。会为装配线上的每一个控制段定义下线期段的范围。并针对每一个期段，计划需要装配件的日期。因此，其要求的下线日期在其中一个期段范围内的每一个产品变型，在该下线日期的相应控制段都将需要它的装配件。 这些段计划的优点就是，如果仅知道产品变型所要求的下线日期和装配件的控制段，也可以直接从该计划中确定装配件需求。将它和以下过程（在未使用任何段计划的情况下使用的过程）进行比较： 确定需要装配件的控制段。 通过计算控制段开始和下线装配线结束之间的时间来偏置此装配线控制段。 计算需要装配件的日期。 确定此日期所在的计划期段。 确定装配件的交货日期，该日期为计划期段的起始日期。 段计划用于粗略计划装配件需求，尤其是在更远的将来，也就是在分配时界之后、但在需求时界之前的期段。但是，计划包含需求时界内的整个期段，包括分配时界。段计划会显示在段计划 (tiapl4500m000) 进程中。 其要求的下线日期在分配时界之内的产品变型的装配件需求将通过各个装配线工位的装配控制在建立分配（服务器） (tiasc7240m001) 进程中进行分配。 其要求的下线日期在需求时界之内的产品变型的装配件需求将通过各段的计算装配件需求 (tiapl2221m000) 进程一次针对一组产品变型进行计算。这是一个针对大批量产品变型进行的简单计算，具有高性能。 在装配控制参数 (tiasc0100m000) 详细进程中定义分配时界。在装配计划参数 (tiapl0500m000) 详细进程中定义需求时界。 段计划的确定方式如下： 确定当前方案的计划期段。在装配计划参数 (tiapl0500m000) 详细进程中的方案字段中选择当前方案。在按方案列出的计划期段 (cprpd4120m000) 进程中定义计划期段。 根据控制段的提前期，偏置装配线的控制段，即计算装配线控制段起始时间与下线装配线结束时间之间的时间。 现在，对于各计划期段和各控制段，将控制段的偏置时间添加到计划期段的起始时间。这样，即会为各个控制段创建一组新的期段。这些期段与原始计划期段相一致，但是新期段会向未来移转一段时间，即相关控制段的偏置时间。因此，这些期段会指出，对于其要求的下线日期在其中一个期段范围内的产品变型，将需要在相应原始计划期段的起始日期为相关控制段提供它的装配件。 示例 假设装配线和计划期段具有以下特性： 该装配线没有供应线，仅为下线装配线。 该装配线有两个控制段。 启动装配流程的控制段 A 的提前期为 2 天。 作为下线控制段的控制段 B 的提前期为 3 天。 计划期段以周为单位进行定义。 第一个计划期段的起始日期为 1 月 1 日 00:00:00。 如果偏置控制段，则控制段 A 的偏置期为 5 天。控制段 B 的偏置期为 3 天。现在将这两个控制段的偏置期加到计划期段的起始时间。将得到如下结果，对于第 1 计划期段和控制段 A，将创建一个起始时间为 1 月 6 日 00:00:00 的新期段。该起始日期是控制段 A 的 5 天偏置时间之后的第一时刻，由 1 月 1 日 00:00:00 加上这 5 天所得。第二期段的起始时间为 1 月 13 日 00:00:00。因为这是控制段 A 的 5 天偏置时间之后的第一时刻，由第 2 计划期段的起始时间（1 月 8 日 00:00:00）加上这 5 天所得。所以，第一期段的结束时间为 1 月 12 日 23:59:59。 对于第 1 计划期段和控制段 B，将创建一个起始时间为 1 月 4 日 00:00:00 的新期段。因为这是控制段 B 的 3 天偏置时间之后的第一时刻，由 1 月 1 日 00:00:00 加上这 3 天所得。第二期段的起始时间为 1 月 11 日 00:00:00，这是控制段 B 的 3 天偏置时间之后的第一时刻，由第 2 计划期段的起始时间（1 月 8 日 00:00:00）加上这 3 天所得。所以，第一期段的结束时间为 1 月 10 日 23:59:59。 现在，如果您具有的产品变型的要求下线日期为 1 月 12 日，则此日期既属于控制段 A 的第 1 期段，又属于控制段 B 的第 2 期段。因此，需要在第 1 计划期段的起始日期（1 月 1 日）提供控制段 A 需要的装配件；在第 2 计划期段的起始日期（1 月 8 日）提供控制段 B 需要的装配件。请参考下图，其中 1 月 12 日这一日期标记为 X。 注意 因为控制段的期段的起始日期属于未来时段，则当产品变型要求的下线日期早于控制段的第一期段时将发生问题。例如，在上述示例中，要求的下线日期为 1 月 3 日。这明显属于非正常状况，因为这暗示会有延迟发生，但确实可能发生此种情况。要应对此问题，则第一期段应无起始日期。因此，如果查看计划，则当记录显示控制段的第一期段数据时您将看到计划下线起始日期字段为空。因此，记录的计划日期适用于计划下线结束日期内的所有装配件需求。 计算装配件需求 (tiapl2221m000) 进程是否使用最新的计划至关重要。有多种更改需要更新。有时，计算装配件需求 (tiapl2221m000) 进程会自动检测这些更改并更新计划。但是，有时必须人工执行更新。通过段计划 (tiapl4500m000) 进程中视图, 参考, 操作菜单上的“更新”命令可以人工更新计划，或者可以选中计算装配件需求 (tiapl2221m000) 进程中的更新段计划复选框以在运行该进程时强制执行更新。 如发生以下情况，必须更新计划： 已更改装配线结构。必须人工更新计划。 链接至某个装配线的日历发生更改。运行计算装配件需求 (tiapl2221m000) 进程时会自动更新该计划。在装配线 (tiasl1530m000) 进程的日历代码字段中选择日历。 方案发生更改，或者方案中的计划期段发生更改。如果使用滚动方案，计划期段会更改每个期段。运行计算装配件需求 (tiapl2221m000) 进程时会自动更新该计划。但如果是计划期段定义发生更改，而参考日期无任何更改，则您必须人工更新该计划。 相关主题 装配计划概览 |