| # 设置状态 (tcmcs0186m000) 使用此进程以维护设置状态。 如果使用与 LN 集成在一起的 Supply Chain Scheduler，则可以使用设置状态。 还可以通过使用设置状态来对订单块进行计划。 计划顺序 生成订单块计划 (tisfc0251m000) 进程会根据计划顺序字段的值对新生成的订单块进行排序。 如果让设置状态的计划顺序字段留空，则订单块计划流程会将设置状态置于顺序末尾。 示例 假设定义了下列设置状态：
设置状态 | 计划顺序
定制混合色 |
淡黄色 | 20
深棕色 | 10
白色 | 30
订单块排序方式如下： 设置状态为深棕色的订单块（计划顺序 = 10） 设置状态为淡黄色的订单块（计划顺序 = 20） 设置状态为白色的订单块（计划顺序 = 30） 设置状态为定制混合色的订单块（计划顺序 = 未定义） 相关主题 LN 中设置分类和设置状态的背景 定义设置分类和设置状态 订单块计划 设置分类 是一种物料特征类型，指出了必须如何设置机器才能生产物料。 设置分类确定了两道工序之间机器或工具所用的转换时间。 设置分类由一系列设置状态组成。 在设置状态矩阵中，可定义特定的转换时间。 示例 例如，设置分类为颜色和厚度。 如果设置分类为颜色，则设置状态可以是红色、绿色、白色和黑色等。 设置状态 链接至某道工序的物料的特征。 机器的转换时间可长可短，这取决于两道连续工序的设置状态。 一系列的设置状态组成了一个设置分类。 示例 如果设置分类为颜色，则设置状态可以是红色、绿色、白色和黑色等。 计划顺序 生成订单块计划 (tisfc0251m000) 进程确定订单块顺序所依据的序号。 如果让此字段留空，则订单块计划流程会将设置状态置于顺序末尾。 |