| # 发料策略 方法 LN 为发料提供了各种级别的控制。您可以为每种材料指定不同的方法。 可以用来控制发放数量的方法包括： 对待发放数量的直接用户控制。 由 分配 确定的数量。 控制发料时间的可用方法。 LN 在以下时间发料： 用户发出命令后。 在分配日期。 紧随生产订单下达时间。 特殊方法： 反冲 。 车间存货 。 发料方法的详细资料 您可以使用参数来影响发料过程，例如： 直接处理仓单行 。 反冲材料 。 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程的 人工发料 复选框会影响所有材料的发放过程。在 用于生产订单的待发放材料 (ticst0101m100) 进程中选择“启动库存发料”命令时发料。 如需有关使用这些复选框的说明，请参见 发料参数 主题。 有关控制发料数量和发料时间的方法的信息，请参阅： 指定待发放的材料. 处理仓单行. 反冲 如果采用 反冲 ， LN 会在将成品的数量报告为已完成或已拒收时发料。请参阅 反冲 。 车间存货 您可以将车间中不贵重的材料保留为 车间存货 。系统不会将车间存货分配到仓库，也不会将其包含在材料成本中。核算车间存货材料时，需要将附加费添加到最终产品的成本价中。向车间供应车间存货物料将由看板触发。可以创建生产类型的仓单，将在该仓单中确定必须从哪个仓库装运材料以及必须将其装运到哪个工作中心。 相关主题 发料参数 指定待发放的材料 处理仓单行 反冲 将材料链接至工序 发料概览 |