| # 用光企业计划子系统中的物料和替代物料 本主题介绍企业计划子系统如何处理 用光物料 和 替代物料 。 如需替代物料概念的介绍，请参阅 BOM 中的替代材料 。 若需没有 替代物料的计划过程的说明，请参阅 资源需求计划 (RRP) 运行 - 一种物料的基本计算 。 注意 只有选中 已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中的 用尽功能和使用替代材料 复选框，此功能才可用。 使用替代物料进行计划 如果使用标准物料来满足物料需求， 基于订单的计划 进程将检查 预期库存 是否高于 安全库存 。 如果预期库存低于安全库存， LN 将搜索可以重排进度计划至较早日期的 确定计划订单 ，以便满足需求。 如果 LN 发现没有此类订单， LN 将按优先级顺序检查组件替代物料的 可供订货量 (ATP) 。如果 LN 发现 ATP 的替代物料，则 LN 会将物料需求转移至该替代物料。 如果 ATP 不足， LN 将为标准物料生成新的 计划订单 。 如果需求日期在物料的 时界 内， LN 会将新订单推迟到时界之后。 如果无法及时满足物料需求， LN 将生成 信号 来通知计划员。 注意 在 物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中，可以查看或维护最后一个有效订货日期和安全库存。 用光物料 LN 还检查必须先用光的 用光物料 。 替代物料计划跨度 对于时间相对较长的物料要求， LN 不会检查其替代物料。 要确定 LN 会在多久后检查替代物料，请使用 方案 (cprpd4100m000) 进程中的 替代物料计划跨度 字段。 注意 替代物料的 ATP/CTP 跨度 的值必须大于替代物料跨度。在 ATP/CTP 跨度之后， LN 会假定物料是无限可用的。 允许多个物料 如果在 物料清单 (tibom1110m000) 进程中选中了 允许多物料 复选框，则 LN 会在多个物料之间分配此物料的 预期数量 。 例如，可以在 用光物料 和标准物料，或标准物料和一个或多个 替代物料 之间分配预期数量。 如果不允许多个物料， LN 会对每个物料行进行选择： LN 会发放标准物料或替代物料，但不会发放两种或多种物料的组合。 相关示例请参阅 在多个物料上分配材料需求 。 限制 适用下列限制： 选择用光物料和替代物料只能在 基于订单的计划 中进行，不能在 主计划 中进行。 可供订货量 检查不考虑替代物料。 阶段编号 对于所有具有相同 阶段编号 的物料， LN 先计划可以作为替代物料使用的物料，以确定这些物料的 ATP 。 BOM 组件的阶段编号必须等于组件替代物料的阶段编号。如果这些阶段编号不同， LN 将先尝试通过调整阶段编号来解决该问题。如果 BOM 和替代物料的定义包含循环，则更改阶段编号不能解决问题， LN 将显示错误消息。 如果 LN 显示出 检测到替代循环 错误消息，则应使用 用尽和替代材料 (tibom0150m000) 进程删除引发该问题的替代物料。 示例 以下情况就是替代循环的示例： 物料 A 的阶段编号为 0。 B 是 A 的物料清单 (BOM) 中的一种物料（B 的阶段编号为 1）。 C 是 B 的物料清单 (BOM) 中的一种物料（C 的阶段编号为 2）。 A 是物料 C 的替代物料（A 的阶段编号必须与 C 相同，但是 A 的阶段编号为 0）。 许多其他组合均可能会造成替代循环。 在执行层检查 将订单转移至 执行层 之后，可以再次进行该检查。在这种情况下， LN 将重新检查库存水平，并根据需要更改物料的选择。 如需更多信息，请参阅 搜索替代材料 。 相关主题 用尽过期物料的剩余存货 BOM 中的替代材料 订单计划概览 资源需求计划 (RRP) 运行 - 一种物料的基本计算 |