| # 生成库存计划 如果维护物料的物料主计划，可以使 LN 生成库存计划。 可以选择以下两种方法之一来生成库存计划： 安全库存和季节性方案 基于预测的生成方法 安全库存和季节性方案 如果在“物料计划数据 (cprpd1100m000)”进程中清除“基于预测的生成方法”复选框，则会根据安全库存和季节性方案生成库存计划。 可以在物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中定义用于此计算的下列相关参数： 安全库存季节性方案 安全库存 注意 可以在按仓库列出的物料 (whwmd2510m000) 进程中按仓库区分这些参数。 计算过程 如果为安全库存指定季节性方案，LN 首先会载入相关的季节性因子。 对于每个计划期段，将以下列方式确定计划库存水平：
    PI(t) = SS *	SF(t)
PI(t) | 期段 t 的计划库存水平
SS | 安全库存
SF(t) | 期段 t 的季节性因子
如果不为安全库存指定任何季节性方案，则会为每个计划期段确定计划库存水平：
    PI(t) =	SS
PI(t) | 期段 t 的计划库存水平
SS | 安全库存
示例
计划期段 | 起始日期 | 终止日期 | 预期需求
--- | --- | --- | ---
1 | 4 月 29 日 | 5 月 2 日 | 200
2 | 5 月 3 日 | 5 月 6 日 | 50
3 | 5 月 7 日 | 5 月 10 日 | 60
4 | 5 月 11 日 | 5 月 14 日 | 400
5 | 5 月 15 日 | 5 月 18 日 | 1000
6 | 5 月 19 日 | 5 月 22 日 | 700
预测计划跨度 = 10 天 基于预测的生成方法 如果在“物料计划数据 (cprpd1100m000)”进程中选中“基于预测的生成方法”复选框，则会根据需求预测生成库存计划。 示例
计划期段 | 起始日期 | 终止日期 | 预期需求
--- | --- | --- | ---
1 | 4 月 29 日 | 5 月 2 日 | 200
2 | 5 月 3 日 | 5 月 6 日 | 50
3 | 5 月 7 日 | 5 月 10 日 | 60
4 | 5 月 11 日 | 5 月 14 日 | 400
5 | 5 月 15 日 | 5 月 18 日 | 1000
6 | 5 月 19 日 | 5 月 22 日 | 700
预测计划跨度 = 10 天 计划期段 1：截止日期 + 10 天 = 5 月 12 日（= 5 月 2 日之后过 10 天）库存计划 = 510 (= 50 + 60 + 400) 计划期段 2：截止日期 + 10 天 = 5 月 16 日（= 5 月 6 日之后过 10 天）库存计划 = 1460 (= 60 + 400 + 1000) 相关主题 需求和库存计划 企业计划子系统中的库存计划模块 企业计划子系统中的需求预测 |