| # 计划 - 通用物料清单 (cprpd3140m000) 使用此进程以为可配置物料生成通用物料清单。 注意 在此进程中生成的通用物料清单仅用于计划目的。 必须选中 Infor PCM 配置器复选框才能使用此进程。 主物料 计划订单生产的计划物料。 物料类型 主物料的类型。 允许值 物料类型 默认供应源 物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中默认供应源字段的默认值。 允许值 来源 物料清单数量 物料清单 (BOM) 适用的制造物料的数量。 使用物料清单数量，可以将很少的物料数量指定为物料清单组件。 示例 需要使用很少量的某些颜色的油漆来混合有特殊用途的一公升柔白色油漆。 因此，定义的物料清单数量为 1000 公升。 油漆的组件数量如下：
柔白色油漆 1000 公升：
白色 | 999 公升
黄色 | 0.6 公升
红色 | 0.2 公升
蓝色 | 0.2 公升
必须在物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中确定物料清单 (BOM) 数量。 物料清单数量使您可以将非常少的物料数量指定为物料清单组件。 例如，在为化学稀释液创建物料清单时，可能需要这样做。 示例 假设您要配制百万分之一的盐稀释液。 如果稀释液的库存单位为升，则可以将物料清单的物料清 (BOM) 单数量指定为 1 升，并将组件物料指定为 1 毫克盐。 但是，一毫克可能太小，无法进行精确测量。 因此，可以将物料清单的物料清单 (BOM) 数量指定为 1000 升，组件物料为 1 克盐，这种做法更实际。 物料清单数量 计量单位，如米、千克或件。 位置 组件的位置编号。 默认情况下，LN 显示所使用的上一个位置编号加上 10。因此此过程提供的序号为 10、20、30 等等。 对位置的编号不受限制。 要获得最佳结果，必须使用默认值，以便可以使用中间号来插入组件。 组件物料的最大位置编号为 9999。 位置 标识一系列活动中的某个数据记录或某个步骤的编号。 许多上下文中都会用到序号。 LN 通常会生成下一物料或步骤的序号。 您可以根据上下文改写此编号。 有时，还可以通过设置相应的参数来改变编号。 物料 作为制造物料一部分的组件物料。 该组件必须是采购物料类型或制造物料类型的物料。 且该组件必须在物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中定义。 注意 下列物料只能是不可配置物料： 主物料 子物料 如需有关采购已采购的可配置物料的更多信息，请参阅： 在装配控制模块中采购已配置物料 - 主数据设置 在装配控制模块中采购已配置物料 - 物料清单设置 产品变型 - 采购的可配置物料 物料类型 指用于标识物料类型的一个类别，如采购物料、制造物料或设备物料。 某些功能只适用于特定的物料，这取决于物料类型。 工序 在该工序将物料清单行的材料发放至车间的工序。 如果输入零 (0)，则可使用按物料清单行列出材料与工艺流程的关系 (tibom0140m000) 进程确定在哪道工序上发料。 如果输入一个非零 (0) 值（例如 10），则在第 10 道工序上发料。该道工序适用于为制造物料定义的所有工艺流程。 如果制造物料的工艺流程中不存在该工序，则在工艺流程的第一道工序上发放物料清单 (BOM) 行材料。 注意 为避免输入不存在工序的代码，建议使用此字段的推进功能，并从工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中选择工序。 性能方面 本字段的设置会影响系统性能和数据库增长。 如需更多信息，请参见 多道工序的材料。 相关主题 将材料链接至工序 仓库 存储组件、分配生产订单的仓库。 注意 如果组件是虚拟物料且选中了如果父物料为虚拟物料，则继承仓库复选框，LN 会在组件父物料的仓库中分配组件的需求。 计划数量 在确定此组件的平均需求时，企业计划子系统计算会将通用物料清单中组件的计划数量用作通用产品结构中更高层上通用物料的计划订单的结果。 企业计划子系统计算会合并此计划数量（乘以计划百分比）以作为通用制造物料生产的净需求。 在企业计划子系统计算期间，系统并不知道准确的材料需求，因为在此计划阶段通用物料还没有相应的客户。 因此，尚未选择特定产品变型。 计划百分比 计划百分比用来执行企业计划子系统计算，如同计划数量字段一样。 生效日期 相关标准成本价格生效的第一天。 过期日期 生效日期和过期日期确定组件的有效性期段。 过期日期指明无法在制造物料中使用该组件的时间。 使用生效日期和过期日期，LN 可以在历史数据不影响生产的情况下保存这些有关生产结构的历史数据。 如果物料的生产日期超出有效性期段，LN 将不会为该组件分配任何库存或材料需求。 可能的最晚过期日期为 2038 年 1 月 19 日。如果未输入过期日期，LN 会自动将过期日期设置为 01/19/38。 相关主题 材料和工序的生效日期 虚拟物料 如果在物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中将组件物料定义为虚拟物料，LN 将选中此复选框。 可以在此处改写该值。 可以使用虚拟物料来记录有关产品结构的技术信息或执行成本价计算。 注意 如果该组件物料为虚拟物料，则不能定义替代材料。 不支持分包的（物料通用数据 (tcibd0101s000) 进程中的复选框）虚拟组件物料。 性能方面 本字段的设置会影响系统性能和数据库增长。 如需更多信息，请参见 虚拟物料。 相关主题 虚拟物料 使用提前期偏置 如果选中此复选框，则可以指定提前期偏置。 提前期偏置值 此字段仅供企业计划子系统使用。计划通用物料时，系统将通过提前期偏置来偏置通用物料的所需日期来计算工序起始日期。通过加上计划生产时间来确定工序的结束日期。计划百分比用于确定所需的工作中心容量。 打印计划 - 通用物料清单 开始打印。 |