| Nichtkritische kumulierte Produktionszeit |  |
| Enterprise Planning verwendet die nichtkritische kumulierte Auftragslaufzeit eines Artikels, um den Mindestwert für den Auftragshorizont korrekt zu berechnen. Für Fertigungsartikel besteht die nichtkritische kumulierte Auftragslaufzeit aus folgenden Komponenten: Die Durchlaufzeit des Artikels selbst Die längste nichtkritische kumulierte Auftragslaufzeit unter den nichtkritischen Komponenten des Artikels in der Stückliste Die Durchlaufzeit des Artikels selbst besteht aus folgenden Laufzeitkomponenten: Die Durchlaufzeit, die im Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000) festgelegt wurde Die Auslagerungszeit, die im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) festgelegt wurde Die Sicherheitszeit, die im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100s000) festgelegt wurde Die zusätzliche Durchlaufzeitt, die im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100s000) festgelegt wurde Im Programm Horizonte prüfen (cprpd1200m000) können Sie Werte in die folgenden Felder eingeben, um die Berechnung der kumulierten Auftragslaufzeit zu beeinflussen: Zusätzliche Laufzeit: die zusätzliche Durchlaufzeit, die Enterprise Planning zur kumulierten und nichtkritischen kumulierten Durchlaufzeit des Artikels hinzuaddiert Multiplikationsfaktor Laufzeit: ein Faktor, den Enterprise Planning anwendet, um die gesamte Durchlaufzeit des betreffenden Artikels zu verlängern Verwandte Themen Kumulierte Auftragslaufzeit und Planungshorizonte Kumulierte Produktionszeit |