| Strichcodes für Windows NT |  |
| Folgende Strichcodearten werden unterstützt:
Art | Name | Anzahl der Zeichen | Prüfziffer
--- | --- | --- | ---
1 | EAN13 | 13 Ziffern | 1
2 | EAN-8 | 8 Ziffern |
3 | EAN13+2 | 15 Ziffern | 1
4 | EAN13+5 | 18 Ziffern | 1
5 | UPC-A | 12 Ziffern | 1
6 | UPC-E | 7 Ziffern | 1
7 | ITF-14 | 14 Ziffern | 1 (EAN optional)
8 | ITF-6 | 6 Ziffern |
9 | Code 39 | Beliebig | 1 optional
10 | Code 128 | Beliebig, automatisch |
11 | EAN-128 | Beliebig, automatisch |
12 | 2 aus 5 | Beliebige Ziffern |
13 | I-2 aus 5 | Ziffernpaare | 1 optional
14 | 3 aus 9 | Beliebig |
15 | Code B | Beliebige Ziffern |
16 | Code 11 | Beliebig | 1 oder 2
17 | Codabar | Beliebig |
18 | MSI | Beliebige Ziffern | 1 oder 2
19 | Extended Code 39 | Beliebig (ASCII komplett) | 1 optional
20 | UPCA+2 | 14 Ziffern | 1
21 | UPCA+5 | 10 Ziffern | 1
23 | EAN8+5 | 13 Ziffern | 1
24 | UPCE+2 | 12 Ziffern | 1
26 | Telepen numerisch | Beliebig | 1 optional
27 | Telepen ASCII | Beliebig | 1 optional
28 | Telepen begin numeric end | Beliebig | 1 optional
29 | PostNet Typ A | 5 Ziffern | 1
30 | PostNet Typ C | 9 Ziffern | 1
31 | PostNet Typ C' | 11 Ziffern | 1
32 | FIM A | Fester Code | 0
33 | FIM B | Fester Code | 0
34 | FIM C | Fester Code | 0
35 | RM4SCC | Beliebig | 1
36 | 4-State | Beliebig | 1 optional
37 | Code 93 | Beliebig | 2 optional
38 | Extended Code 93 | Beliebig (ASCII komplett) | 2 optional
39 | ISBN | 9/10-Ziffer ISBN | 1, automatisch
40 | SISAC | SICI-Codes | 1