| Gemeinsame Abteilungsauslastung pro Tag drucken (tisfc1406m000) |  |
| Mit diesem Programm drucken Sie einen Bericht über die geplante Kapazitätsauslastung für einen Bereich von Sekundärabteilungen. Die Kapazität wird für jede Primärabteilung gezeigt, deren Kapazität für verschiedene Sekundärabteilungen aufgeteilt wird. Bevor Sie dieses Programm verwenden können, müssen Sie zunächst das Programm Auslastung erstellen (tisfc0201m000) ausführen. Sie müssen Automatisch oder Manuell im Feld Aktualisierungsverfahren Auslastung/Tag und Automatisch oder Manuell im Feld Aktualisierungsverfahren Auslastung/Woche im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) auflisten, um die Pläne täglich zu aktualisieren. Verwandte Themen Gemeinsame Abteilungen Produktionsaufträge Überwachung Einsatz/Ausbringung
Felder | Beschreibung
Min. MA-Auslastung | Definieren Sie einen minimalen prozentualen Anteil für die MA-Auslastung, die ERP LN als Kriterium verwenden muss, um die Abteilungen auszuwählen, für die ein Bericht gedruckt werden soll. Der von Ihnen definierte Wert fungiert als Filter.
Min. Maschinenauslastung | Definieren Sie einen minimalen prozentualen Anteil für die Maschinenauslastung, die ERP LN als Kriterium verwenden muss, um die Abteilungen auszuwählen, für die ein Bericht gedruckt werden soll. Der von Ihnen definierte Wert fungiert als Filter.
Vorige AGs müssen fertig gemeldet sein | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur folgende Arbeitsgänge gedruckt: Erste Arbeitsgänge Arbeitsgänge, für die alle vorherigen Arbeitsgänge fertig gemeldet wurden Im Bericht werden geplante Arbeitsgänge aufgeführt, für die die Arbeit in den Sekundärabteilungen begonnen werden kann.