| Einlagerungsvorschläge (whinh3525m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie Einlagerungsvorschläge anzeigen und verwalten. Wenn die das Verfahren "Bestand - Aussonderung" implementiert ist und die entsprechenden Läger und Artikel lagerplatzverwaltet sind, können Sie aus dem Programm Ausschussbestand (whwmd2570m000) Einlagerungsvorschläge für genehmigten Bestand generieren. Verwandte Themen Einlagerungsvorschlag Bestandsaussonderung
Felder | Beschreibung
Auftrag | Die Herkunft des Auftrags.
Auftrag | Der Code des Lagerauftrags. Wenn der Auftrag in einem anderen Paket erstellt wird, entspricht diese Nummer der ursprünglichen Auftragsnummer.
Auftrag | Der Auftragssatz stellt Auftragspositionen eines Auftrags nach folgenden Merkmalen zusammen: Warenversender Warenempfänger Adresse Warenversender Adresse Warenempfänger Spediteur Versandtermin Ursprungsfirma
Auftragsposition | Die Positionsnummer eines Lagerauftrags. Wenn der Auftrag nicht von Warehouse Management erstellt wird, stimmt diese Nummer mit der ursprünglichen Auftragspositionsnummer überein.
Auftragsposition | Die Folgenummer der Lagerauftragsposition.
Vorschlag | Die Identifikationsnummer des Vorschlags.
Position | Sie können die Lagerauftragsposition in eine oder mehrere Vorschlagspositionen unterteilen, je nach Anzahl der zugeteilten Artikel oder Lagerplätze.
Wareneingang | Die Nummer des Wareneingangs, für den der Einlagerungsvorschlag erstellt wird.
Position | Die Nummer der Wareneingangs position, für die der Einlagerungsvorschlag erstellt wird.
Wareneingangsprüfung | Die ID-Nummer der Prüfung, für die der Einlagerungsvorschlag erstellt wird.
Position | Die Folgenummer der Prüfung, für die der Einlagerungsvorschlag erstellt wird.
Ausschuss | Die Nummer des Ausschussdatensatzes, auf dem der Einlagerungsvorschlag basiert. Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Funktionalität "Bestand - Aussonderung" implementiert ist und der Einlagerungsvorschlag aus dem Programm Ausschussbestand (whwmd2570m000) generiert wird. Verwandte Themen Bestandsaussonderung
Lager | In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.
Von Lagerplatz | Der Lagerplatz, von dem die Waren zum Einlagern zu entnehmen sind.
Auf Lagerplatz | Der Lagerplatz, auf dem die Waren zu lagern sind.
Lauf | Ein Code, der einer Gruppe von Lagerauftragspositionen bei der Vorschlagserstellung zugewiesen wird. Von ERP LN wird eine Laufnummer zugewiesen oder generiert, wenn Sie beim Generieren eines Ein- oder Auslagerungsvorschlags für eine Gruppe von Lagerauftragspositionen keine Laufnummer eingeben oder auswählen. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie einen Auslagerungsvorschlag mithilfe des Befehls Vorschlag generieren im Programm Auslagerungspositionen (whinh2120m000) generieren. ERP LN weist Laufnummern anhand des Anwenders zu. So erhalten beispielsweise alle Einlagerungsvorschläge, die von Anwender A an einem bestimmten Tag generiert werden, eine bestimmte Laufnummer, während die von Anwender B generierten Einlagerungsvorschläge eine andere Laufnummer erhalten. Bei Auslagerungsbewegungen kann der Anwender Auslagerungsvorschläge freigeben, Kommissionierlisten generieren und Kommissionierlisten anhand des Laufs bestätigen. Bei Einlagerungsbewegungen kann der Anwender Lagerungsscheine generieren und Lagerungsscheine anhand des Laufs bestätigen.
Vorgeschlagene Menge | Die vorgeschlagene Ist-Menge, angegeben in der Lagerungseinheit.
Lagern | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die vorgeschlagenen Artikel auf dem Ziellagerplatz gelagert, Bestandsdatensätze werden aktualisiert und der Artikel ist verfügbar.
Artikel | In ERP LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Einheit behandelt werden (Bausatzartikel), oder er kann in mehreren Produktvarianten vorkommen (genereller Artikel). Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdleistungsartikel Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Bis Ladeeinheit | Die Ladeeinheit, für die der Einlagerungsvorschlag generiert wird. Wenn diese Ladeeinheit aus einer anderen Ladeeinheit erstellt wurde, wird die ursprüngliche Ladeeinheit im Feld Von Ladeeinheit angezeigt. Wenn die ursprüngliche Ladeeinheit z. B. eine Palette ist, die mehrere Kartons enthält, können Sie die Ladeeinheit in die kleineren (untergeordneten) Ladeeinheiten aufteilen, die die Kartons repräsentieren, und dann Einlagerungsvorschläge für die Kartons erstellen. Dies ist hilfreich, wenn im Lager nicht genügend Platz für die gesamte Palette vorhanden ist. Verwandte Themen Verwalten von Ladeeinheiten Einlagerung und Ladeeinheiten
Vorgeschlagene Menge | Die Menge des Artikels, für den der Einlagerungsvorschlag erstellt wird, angegeben in der Lagerungseinheit.
Aktivität | Die Folge- Aktivität, die für den Einlagerungsvorschlag auszuführen ist.
Aktivität | Die Folge-Aktivität, die für den Einlagerungsvorschlag auszuführen ist.
Befehle | Beschreibung
Alle Vorschläge anzeigen | Zeigt alle Einlagerungsvorschläge an.
Zu lagernde Vorschläge anzeigen | Zeigt nur die Einlagerungsvorschläge an, die noch nicht gelagert sind.
Gelagerte Vorschläge anzeigen | Zeigt nur die Einlagerungsvorschläge an, die gelagert sind.
Einlagerungsvorschläge lagern | Startet das Programm Einlagerungsvorschläge lagern (whinh3203m000).
Einlagerungsvorschläge lagern | Startet das Programm Einlagerungsvorschläge generieren (whinh3201m000).
Lagern | Lagert den ausgewählten Einlagerungsvorschlag.
Lagern | Startet das Programm Einlagerungsvorschläge löschen (whinh3225m000).
Lagern | Startet das Programm Lagerungsscheine generieren (whinh3415m000).
Lagern | Startet das Programm Lagerungsschein (whinh3525m100).
Lagern | Startet das Programm Protokoll Einlagerungsvorschläge (whinh3529m000).
Lagern | Startet das Programm Status Einlagerungspositionen - Übersicht (whinh2119m000).
Ladeeinheiten | Startet das Programm Ladeeinheiten (whwmd5130m000).
Ladeeinheit generieren | Mit diesem Befehl können Sie eine Ladeeinheit für die Artikel generieren, die im Einlagerungsvorschlag enthalten sind. Die generierte Ladeeinheit kann in den folgenden Programmen angezeigt werden: Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Einlagerungsprozess für Ladeeinheit drucken (whinh2413m000) Auslagerungsprozess für Ladeeinheit drucken (whinh2423m000)
Hierarchie | Zeigt die Hierarchie der Ladeeinheit an, die an den Einlagerungsvorschlag angehängt ist.
Ladeeinheit löschen | Mit diesem Befehl können Sie die Ladeeinheit des aktuellen Einlagerungsvorschlags löschen. Hierbei wird nur die Ladeeinheit gelöscht, während die Artikel und andere verbundene Daten intakt bleiben.