| Montageauftrag - Linienstationsaufträge (tiasc2510m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie ab, wie ein Montageauftrag in einzelne Linienstationsaufträge (LSAs) aufgeteilt ist, zusammen mit den entsprechenden Linienstationsvarianten (LSVs) (wenn vorhanden). In diesem Programm können Sie Linienstationsvarianten als auftragsbezogen abspeichern; Sie können dann den Inhalt eines bestimmten Linienstationsauftrags ändern. Der Inhalt (Arbeitsgänge und Material) eines Auftrags wird in der Linienstationsvariante (LSV) gespeichert, die mit anderen Montageaufträgen verknüpft sein kann, so dass Änderungen in einem Auftrag Auswirkungen auf viele andere Aufträge haben können. Um dies zu vermeiden, müssen Sie die LSV für den Auftrag, der geändert werden soll, als auftragsbezogen abspeichern. Wenn eine Linienstationsvariante als auftragsbezogen abgespeichert wird, wird die ursprüngliche Variante in eine eindeutige Variante kopiert, die nicht mit anderen Aufträgen sondern nur mit dem Linienstationsauftrag verknüpft ist, den Sie ändern möchten. Auf diese Weise können Sie den Auftragsinhalt ändern, ohne andere Aufträge zu korrumpieren. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Linienstationsvarianten Montageaufträge AiU-Umbuchung AiU-Umbuchungen im Modul Montageverwaltung (ASC) Nachkalkulation für Montageauftrag Retrograde Abbuchung Retrograde Abbuchung für Montage
Felder | Beschreibung
Montageauftrag | Ein Auftrag zur Endmontage eines Produkts an einem oder mehreren Montagebändern.
Linienstation | Eine Abteilung, die einen Teil einer Montagelinie bildet. Linienstationen werden bei der Produktion von Endmontageartikeln verwendet. Eine Linienstation kann mehrere Positionen aufweisen, wodurch mehrere Artikel auf einer Linienstation vorhanden sein können.
Folge-Station | Die Linienstation, die auf die Station im vorherigen Feld folgt, d. h. die Folge-Sation in der aktuellen Montagelinie.
Linenstationsauftragsstatus | Der Status des Linienstationsauftrags. Folgende Status sind möglich: Geplant Ausgesetzt Startbereit Fertig Abgeschlossen Weitere Informationen zu Statusangaben für Linienstationsaufträge finden Sie im Abschnitt "Verwandte Themen".
Geplanter Beginn um | Der Zeitpunkt, zu dem die Arbeit am Montageauftrag auf der aktuellen Montagelinien beginnen soll.
Geplantes Ende um | Der Zeitpunkt, zu dem die Arbeit am Montageauftrag auf der aktuellen Montagelinien beendet sein soll.
Linienstationsvariante | In einer Linienstationsvariante werden identische Arbeitsgänge und Materialien, die in einer bestimmten Linienstation für mehrere Montageaufträge verwendet werden, gespeichert. Auf diese Weise werden die identischen Arbeitsgänge und Materialien nur einmal gespeichert, und nicht für jeden einzelnen Montageauftrag. Bei der Verwendung von Linienstationsvarianten wird weniger Speicherraum benötigt, und die Systemleistung wird verbessert. Beispiel Sie stellen Autos mit mehreren Merkmalen her, darunter auch zwei Typen von Rädern, nämlich breit und schmal. In der Linienstation "Rad", in der die Räder montiert werden, werden alle Autos mit breiten Räder als eine Linienstationsvariante betrachtet, Autos mit schmalen Rädern als eine zweite Variante; unabhängig von anderen technischen Angaben, da die anderen Angaben für die Linienstation "Rad" nicht relevant sind.
Auftragsbezogen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Linienstationsvariante auftragsbezogen. Das bedeutet, dass Arbeitsgänge und Komponenten geändert werden können. Eine auftragsbezogene Linienstationsvariante ist nicht mit anderen Aufträgen verknüpft. Auf diese Weise können Sie den Auftragsinhalt ändern, ohne andere Aufträge zu korrumpieren.
Artikel | Das Endprodukt des Montageauftrags.
Tatsächlich | Der Zeitpunkt, zu dem die Arbeit am Montageauftrag in der aktuellen Linienstation beginnt. Die Arbeit wird begonnen, wenn die Arbeit aus der vorhergehenden Linienstation fertig gemeldet wird, oder wenn der Auftrag aus dem Puffer genommen wird, wenn es sich bei der vorhergehenden Station um einen Puffer handelt.
Tatsächlich | Der Zeitpunkt, zu dem die Arbeit am Montageauftrag auf der aktuellen Montagelinien beendet wurde.
Montageteile reserviert | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Komponenten für den aktuellen Montageauftrag für die aktuelle Linienstation reserviert. Sie können Teile im Programm Reservierung für Montageteile erstellen (tiasc7240m000) reservieren. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist auch markiert, wenn die aktuelle Linienstaion keine Montageteile aufweist oder wenn es sich bei den Teilen nur um Artikel aus dem Greifvorraut handelt. Nur wenn andere Artikel vorhanden sind, die noch reserviert werden müssen, ist das Kontrollkästchen nicht markiert.
Arbeitsanweisungen gedruckt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Arbeitsanweisungen gedruckt, die zur Ausführung der Arbeit am Montageauftrag in dieser Linienstation erforderlich sind.
AiU-Umbuchung generiert | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde eine AiU-Umbuchung generiert. Sie können AiU-Umbuchungen im Programm AiU-Umbuchung generieren (tiasc7200m000) generieren, das Sie aus dem Programm Linienstation - Montageauftrag (tiasl6510m000) aufrufen können. Dieser Vorgang wird häufig über einen auslösergesteuerten Workflow ausgeführt. Wenn Sie eine AiU-Umbuchung für eine Linienstation in der Hauptmontagelinie generieren, wird eine Umbuchung für die Linie generiert, zu der die Linienstation gehört. Hinweis ERP markiert das Kontrollkästchen "AiU-Umbuchung generiert" nur für die letzte Linienstation in der Montagelinie, auch wenn Sie die AiU-Umbuchung in einer anderen Linienstation generieren. Die AiU-Funktionalität in einer Mehrfirmenumgebung unterscheidet sich in einigen Aspekten von einer Umgebung mit nur einer Firma. In einer Mehrfirmenumgebung werden AiU-Umbuchungen über firmenübergreifende Verkaufsaufträge und Bestellungen abgewickelt, die Kontrollkästchen "AiU-Entnahme erfolgt" und "AiU-Eingang erfolgt" werden nicht verwendet.
AiU-Entnahme erfolgt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde eine Entnahme für eine AiU-Umbuchung durchgeführt. Entnahmen für AiU-Umbuchungen können Sie im Programm AiU-Entnahme ausführen (tiasc7201m000) durchführen. Dieser Vorgang wird häufig über einen auslösergesteuerten Workflow ausgeführt. Wenn Sie eine AiU-Entnahme für eine Linienstation in der Hauptmontagelinie durchführen, kann der AiU des Auftrags aus der Montagelinie entnommen werden, zu der die Linienstation gehört. Die Entnahme wird im Paket Warehouse Management durchgeführt. Wenn Sie das Feld "Verarbeitung von AiU-Umbuchungen" im Unterprogramm Montagelinien (tiasl1530m000) auf "Automatisch" setzen, wird das Kontrollkästchen "AiU-Entnahme erfolgt" automatisch markiert, sobald die AiU-Entnahme erfolgt ist. Hinweis ERP markiert das Kontrollkästchen "AiU-Entnahme erfolgt" nur für die letzte Linienstation in der Montagelinie, auch wenn Sie die AiU-Umbuchung in einer anderen Linienstation generieren. Dieses Kontrollkästchen wird nur in einer Umgebung mit einer einzigen Systemfirma verwendet, d. h. wenn die Montagelinien, in denen Entnahme und WE der AiU erfolgen, zu der gleichen Firma gehören. In einer Mehrfirmenumgebung werden AiU-Umbuchungen über firmenübergreifende Verkaufsaufträge und Bestellungen abgewickelt.
AiU-Umbuchungsposition | Die Folgenummer der AiU-Umbuchung. Diese Folgenummer wird im Paket Warehouse Management vergeben und wird verwendet, um die AiU-Umbuchungen in diesem Paket in der korrekten Reihenfolge zu verarbeiten.
AiU-Eingang erfolgt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde ein Wareneingang für eine AiU-Umbuchung durchgeführt. Der Wareneingang erfolgt in einer Linienstation in der Zulieferlinie. Wareneingänge für AiU-Umbuchungen können Sie im Programm AiU-Eingang ausführen (tiasc7202m000) durchführen. Dieser Vorgang wird häufig über einen auslösergesteuerten Workflow ausgeführt. Der Auslöser kann so definiert werden, dass der Wareneingang durch ein Ereignis in der Montagelinie ausgelöst wird, in der der Wareneingang erfolgt. Wenn Sie einen AiU-Eingang für eine Linienstation in der Hauptmontagelinie durchführen, kann der Wareneingang für die AiU des Auftrags in der nachfolgenden Montagelinie erfolgen. Der Wareneingang wird im Paket Warehouse Management durchgeführt. Wenn Sie das Feld "Verarbeitung von AiU-Umbuchungen" im Unterprogramm Montagelinien (tiasl1530m000) auf "Automatisch" setzen, wird das Kontrollkästchen "AiU-Eingang erfolgt" automatisch markiert, sobald die AiU-Entnahme erfolgt ist. Wenn der Wareneingang erfolgt, markiert ERP LN das Kontrollkästchen "AiU-Eingang erfolgt". Hinweis ERP markiert das Kontrollkästchen "AiU-Entnahme erfolgt" nur für die letzte Linienstation in der Montagelinie, auch wenn Sie die AiU-Umbuchung in einer anderen Linienstation generieren. Dieses Kontrollkästchen wird nur in einer Umgebung mit einer einzigen Systemfirma verwendet, d. h. wenn die Montagelinien, in denen Entnahme und WE der AiU erfolgen, zu der gleichen Firma gehören. In einer Mehrfirmenumgebung werden AiU-Umbuchungen über firmenübergreifende Verkaufsaufträge und Bestellungen abgewickelt.
Stunden retrograd abgebucht | Wenn die Stunden für den Linienstationsauftrag retrograd abgebucht wurden, wird dieses Kontrollkästchen markiert. Die retrograde Abbuchung erfolgt im Programm Bedarfe retrograd abbuchen (tiasc7241m000). Hinweis In einigen Fällen ist das Verhalten dieses Kontrollkästchens vom Verfahren für Buchungsverarbeitung abhängig, das Sie verwenden. Auf Auftragsebene: Das Kontrollkästchen wird nicht markiert, wenn der Linienstationsauftrag nicht über Linienstationsvarianten verfügt. Auf Stationsebene: Das Kontrollkästchen kann markiert werden, auch wenn der Linienstationsauftrag nicht über Varianten verfügt.
Montageteile retrograd abgebucht | Wenn das Material für den Linienstationsauftrag retrograd abgebucht wurden, wird dieses Kontrollkästchen markiert. Die retrograde Abbuchung erfolgt im Programm Bedarfe retrograd abbuchen (tiasc7241m000). Hinweis Das Verhalten dieses Kontrollkästchen ist nicht identisch mit dem Kontrollkästchen Montageteile reserviert, wie vielleicht zu erwarten wären. Das Kontrollkästchen wird nur markiert, wenn Montageteile retrograd abgebucht wurden. Es wird nicht markiert, wenn keine Montageteile retrograd abgebucht wurden, oder wenn es sich bei den Teilen nur um Artikel aus dem Greifvorrat handelt.
Befehle | Beschreibung
Montageteile | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Linienstationsvariante - Montageteile (tiasc2121m000) aufzurufen.
Merkmale und Optionen | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Linienstationsauftrag - Merkmale und Optionen (tiasc2512m000) aufzurufen.
Linienstationsvarianten | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Linienstationsvarianten (tiasc2520m000) aufzurufen.
Anpassen | Klicken Sie auf diese Option, um die ausgewählte Linienstationsvariante als auftragsbezogen abzuspeichern. Sie können dann den Inhalt ändern, ohne andere Aufträge zu beeinflussen, die ebenfalls mit der Variante verknüpft sind.
Arbeitsgänge | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Linienstationsvariante - Arbeitsgänge (tiasc2122m000) für ein Montageteil aus einer Linienstationsvariante aufzurufen.
Bestellungen | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Linienstationsauftrag - Bestellungen (tiasc2511m000) aufzurufen.
Nummer für Montageteil generieren... | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Nummer für Montageteil generieren (tiasc2221m000) aufzurufen.