| Werkzeugtypen (titrp0101m000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie Werkzeugtypen. Sie können für jeden Werkzeugtyp allgemeine Daten und Instandsetzungsdaten festlegen. Zum Beispiel werden in diesem Programm die Werkzeuglebensdauer, die Instandsetzungsdaten und der Planungsalgorithmus festgelegt. Werkzeugtypen können im Paket Service mit Standardleistungen, Frachtplänen und Service-Aktivitäten verknüpft werden. Hinweis Es kann nur dann ein Werkzeugtyp erfasst werden, wenn das Kontrollkästchen Werkzeugbedarfsplanung (TRP) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Verwandte Themen Werkzeugbedarfsplanung Werkzeugkennzeichnung Werkzeuge definieren Planartikel
Felder | Beschreibung
Allgemein
Werkzeugtyp | Der Werkzeugtyp ist die erste Ebene, die zur Kennzeichnung des Werkzeugs im Kodierungssystem für Werkzeuge verwendet wird. Im Folgenden sind verschiedene Werkzeugtypen aufgeführt: Hammer Schraubendreher Schubkarren Hammer 1, Schraubendreher 2 und Schubkarren 3 sind in Verbindung mit einer Werkzeugnummer Beispiele für Werkzeugtypen und stellen einmalige Werkzeuge dar.
Werkzeugklasse | Eine Kategorie für Werkzeuge. Diese Klasse gibt an, ob das Werkzeug: Sofort verwendet werden kann (einteiliges Werkzeug) Vor der Verwendung aus den Komponenten zusammengesetzt werden muss (mehrteiliges Werkzeug) Teil eines mehrteiligen Werkzeugs ist (Werkzeugkomponente)
Werkzeuglebensdauer basiert auf | Die Werkzeuglebensdauer basiert auf der Anzahl Einsätze oder der Einsatzdauer des Werkzeugs. Sie können den Wert in diesem Feld ändern, wenn der Werkzeugtyp nicht geplant ist (siehe Programm Verfügbarkeitsplanung (titrp0513m000) ).
Werkzeuglebensdauer | Die Kapazität des Werkzeugs ausgedrückt als Einsatzdauer oder Anzahl der Einsätze. Hinweis Wenn das Feld Werkzeuglebensdauer basiert auf auf --- gesetzt ist, können Sie dieses Feld nicht verwalten.
Einheitensatz | Der Einheitensatz, den Sie für das Werkzeug im Feld Einheitensatz im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) definiert haben.
Einheit Werkzeuglebensdauer | Hierbei handelt es sich um die Einheit, in der die Werkzeuglebensdauer ausgedrückt wird. Die Werkzeuglebensdauer kann als die Anzahl Einsätze oder die Einsatzdauer des Werkzeugs ausgedrückt werden: Wenn das Feld Werkzeuglebensdauer basiert auf den Wert Einsatzdauer hat, muss die Einheit der Werkzeuglebensdauer Zeit sein. Wenn das Feld Werkzeuglebensdauer basiert auf auf Anzahl Einsätze gesetzt ist, muss die Einheit der Werkzeuglebensdauer Stück sein. Hinweis Die in diesem Feld erfasste Einheit muss im Einheitensatz vorhanden sein, der für diesen Werkzeugtyp im Programm Einheitensätze (tcmcs0106m000) definiert ist. Wenn die Einheit geändert wird, kann die Werkzeuglebensdauer im Feld Einheit Werkzeuglebensdauer neu berechnet werden.
Verantwortlicher Mitarbeiter für Wartungsangabe | Hierbei handelt es sich um den für die Verwaltung dieses Werkzeugtyps verantwortlichen Mitarbeiter.
Kritisch in Verfügbarkeitsplanung | Gibt an, ob dieser Werkzeugtyp für die Verfügbarkeitsplanung der geplanten und tatsächlichen Produktionsaufträge kritisch ist. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, führt ERP LN zeitabhängige Verfügbarkeitsplanung für die geplanten und tatsächlichen Produktionsaufträge aus, um zu überprüfen, ob der Werkzeugtyp verfügbar ist. Hinweis Es können nur diejenigen Werkzeuge im Programm Werkzeug nach Artikel (titrp0107m000) verwaltet werden, für die dieses Kontrollkästchen markiert ist.
Planbeschränkung |
Planungsalgorithmus | Hierbei handelt es sich um den Planungsalgorithmus zur Kalkulation der Anforderungen und zur Entnahme der Werkzeuge für den SFC-Produktionsauftrag oder den Service-Auftrag.
Instandsetzung
Instandsetzungspunkt | Erfassen Sie die Anzahl an Einsätzen, nach denen das Werkzeug instandgesetzt werden muss. Der Instandsetzungspunkt basiert auf der Anzahl Einsätze oder der Einsatzdauer des Werkzeugs. Hinweis Sie können die Anzahl an Einsätzen erfassen, wenn das Feld Werkzeuglebensdauer auf Anzahl Einsätze oder der Einsatzdauer basiert.
Einheit Instandsetzungspunkt | In diesem Feld kann die Einheit definiert werden, in der der Instandsetzungspunkt ausgedrückt wird. Stück Wenn die Werkzeuglebensdauer auf der Anzahl Einsätze des Werkzeugs basiert, ist die physikalische Größe der Einheit in diesem Feld Stück. Zeit Wenn die Werkzeuglebensdauer auf der Einsatzdauer des Werkzeugs basiert, ist die physikalische Größe der Einheit in diesem Feld Zeit.
Warnungsprozentsatz | Legen Sie den Punkt fest, an dem eine Warnung ausgegeben werden muss, dass das Werkzeug instandgesetzt werden muss. Beispiel Instandsetzungspunkt = 1000 Warnungsprozentsatz = 25% Wenn der Warnungsprozentsatz für jeden Werkzeugtyp 25 ist, wird eine Warnung ausgegeben, wenn die Werkzeuge ca. 750 Mal eingesetzt wurden.
Reduzierungsprozentsatz Instandsetzungspunkt | Legen Sie die Senkung des Instandsetzungspunkts jedes Werkzeugtyps nach jeder Instandsetzung fest. Wenn Sie einen Service-Auftrag zum Instandsetzen eines Werkzeugs abschließen, wird der Instandsetzungspunkt des Werkzeugs um den in diesem Feld erfassten Prozentsatz verringert. Beispiel Wenn der Instandsetzungspunkt 25 ist und der Prozentsatz der Senkung bei 40 liegt, ist der Instandsetzungspunkt nach der Fertigstellung des Service-Auftrags 15 (40% * 25 = 10. Wenn Sie 10 vom Instandsetzungspunkt 25 subtrahieren, ist der neue Instandsetzungspunkt 15). Hinweis Das Abschließen des Service-Auftrags hat keine Auswirkung auf den Instandsetzungspunkt des Werkzeugtyps.
Maximale Anzahl Instandsetzungen | Legen Sie fest, wie oft das Werkzeug maximal instandgesetzt werden kann. Wenn dieses Feld auf 0 (Null) steht, ist die Anzahl der erstellbaren Instandsetzungsaufträge unbegrenzt.
Interner Kostensatz | Hierbei handelt es sich um den internen Kostensatz des Werkzeugs, der im Paket Service zur Berechnung der Einsatzkosten des Werkzeugs verwendet wird. Die Zeiteinheit des internen Kostensatzes wird im Programm Parameter Werkzeugbedarfsplanung (TRP) (titrp0100s000) definiert. Verwandte Themen Mehrwährungssystem
Interner Kostensatz | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Externer Kostensatz | Hierbei handelt es sich um den externen Kostensatz, angegeben in der Hauswährung. Der externe Kostensatz wird eingesetzt, um die Einsätze der Werkzeuge dem Kunden direkt in Rechnung zu stellen. Der Einsatz basiert auf der Einsatzperiode im Paket Service. Die Zeiteinheit dieses Kostensatzes wird im Programm Parameter Werkzeugbedarfsplanung (TRP) (titrp0100s000) definiert.
Externer Kostensatz | Die Währung, in der die Salden der funktionalen Einheiten angegeben werden, die alle Firmen einer kaufmännischen Firmengruppe gemeinsam verwenden. Zum Beispiel verwendet ERP LN die Referenzwährung für Handelspartnersalden. Hinweis Die Referenzwährung ist die gemeinsame Basiswährung von Firmen in einer Mehrfirmenstruktur. Bei Währungssystemen, in denen es sich nicht um das Standardwährungssystem handelt, entspricht die Referenzwährung bei allen Berechnungen mit Währungen einer Basiswährung der Firma.
Befehle | Beschreibung
Werkzeug nach Werkzeugtyp | ERP LN ruft das Programm Werkzeug nach Werkzeugtyp (titrp0102m000) auf.
Alternative Werkzeugtypen | ERP LN ruft das Programm Alternative Werkzeugtypen (titrp0505m000) auf.