| Optionskombinationsliste - Optionskombinationen (tiasl1565m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie die in einer Optionskombinationsliste vorhandenen Optionskombinationen auflisten. Für Optionskombinationen gelten folgenden Regeln: Sperr regeln Eine Optionskombinationsliste kann als Sperrregel verwendet werden. Mit Sperrregeln wird definiert, welche Optionskombination nicht auf eine andere Optionskombination folgen kann. Wenn Sie mit Kombinationen aus mehreren Optionen arbeiten, kann mit Sperrregeln auch definiert werden, welche Optionskombination nicht auf eine Kombination aus mehreren Optionen folgen kann. Regeln zur Cluster-Bildung Eine Optionskombinationsliste kann als Regel zur Cluster-Bildung verwendet werden. Mit Regeln zur Cluster-Bildung können Kombinationen aus mehreren Optionen in einem Cluster definiert und ein Cluster aus diesen Kombinationen gebildet werden. ERP LN verbindet jede Optionskombination mit einer Folgenummer. Optionskombinationslisten können Sie im Programm Optionskombinationslisten (tiasl1511m000) definieren. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung
Felder | Beschreibung
Code für Optionsliste | Der Code der Liste der Optionskombinationen. Verwandte Themen Linienstationsvarianten
Listenart | Die Art der Regel, für die diese Liste verwendet wird. Zulässige Werte Cluster-Bildung Mit dieser Optionskombinationsliste wird festgelegt, aus welchen Optionen ein Cluster gebildet werden muss. Sperren Mit dieser Optionskombinationsliste wird festgelegt, welche Optionen nicht auf bestimmte andere Optionen folgen dürfen. Verwandte Themen Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung
Optionskombination A | Eine Optionskombination ist eine bestimmte Kombination von Produktoptionen (zum Beispiel Farbe, Typ) für einen Montageauftrag. Jede Optionskombination kann eine einzelne Option oder eine Kombination anderer Optionskombinationen sein. Wenn die Art dieser Liste Cluster-Bildung lautet, werden die Optionskombinationen in dieser Spalte in der Reihenfolge nebeneinander angeordnet, die im Feld Reihenfolge/Penalty angegeben ist. Wenn die Art dieser Liste Sperren lautet, können die Optionskombinationen in dieser Spalte der Optionskombination in dem entsprechenden Feld Optionskombination B nicht direkt vorangehen. Hinweis An einigen Stellen heißt das Feld Optionskombination A auch Optionskombinationen sperren.
Optionskombination B | Eine Optionskombination ist eine bestimmte Kombination von Produktoptionen (zum Beispiel Farbe, Typ) für einen Montageauftrag. Jede Optionskombination kann eine einzelne Option oder eine Kombination anderer Optionskombinationen sein. Wenn die Art dieser Liste Sperren lautet, können die Optionskombinationen in dieser Spalte nicht direkt auf die Optionskombination in dem entsprechenden Feld der Spalte Optionskombination A folgen. Hinweis An einigen Stellen heißt das Feld Optionskombination B auch Mit Optionskombinationen.
Reihenfolge/Penalty | Die Funktion dieses Feldes hängt vom Wert des Feldes Listenart ab. Wenn die Art dieser Liste Cluster-Bildung lautet, gibt dieses Feld die Reihenfolge an, in der aus den Optionskombinationen ein Cluster gebildet wird. Wenn die Art dieser Liste Sperren lautet, gibt der Wert dieses Feldes die Penaltykosten an, die angewendet werden, wenn eine Regel, die diese Optionskombinationsliste verwendet, bei der Reihenfolgeplanung nicht erfüllt wird. Hinweis An einigen Stellen heißt das Feld Reihenfolge/Penalty auch Cluster-Reihenfolge oder Penalty.
Erläuterung | Hierzu ist keine Hilfe verfügbar.