| Messungen (tsmdm0165m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie Messungen festlegen und verwalten. Die Messung zusammen mit den Angaben zu oberen Grenzwerten, unteren Grenzwerten und Normwerten hilft Ihnen, die vorbeugende Instandhaltung des Artikels zu planen. Wenn das Verhalten des Artikels nicht mit den erwarteten Werten übereinstimmt, gibt ERP eine Warnung aus, damit Sie eine Korrektur vornehmen können, bevor der Artikel beschädigt wird oder defekt ist. Messungen werden in folgenden Service-Modulen verwendet: Service-Planung & Konzepte Service-Auftragswesen Arbeitsaufträge
Felder | Beschreibung
Messung | Der Code der Messung.
Bezeichnung | Der Name oder die Bezeichnung der Messung.
Werkzeugtyp | Das für die Messung erforderliche Werkzeug oder Einsatzmittel.
Messkriterium | Das Verhaltensmuster des gemessenen Systems. Es kann als y = f(x) definiert werden. Dabei ist y die abhängige Variable und x die unabhängige Variable. ERP unterstützt die folgenden Arten von Messkriterien: Keine: In Abwesenheit eines Messkriteriums wird diese Option verwendet. Zunehmend: Wenn die Messung der abhängigen Variable über die Zeit zunimmt, sagt man, das Messkriterium ist zunehmend. Abnehmend: Wenn die Messung der abhängigen Variable über die Zeit abnimmt, sagt man, das Messkriterium ist abnehmend. Zyklische Zunahme: Wenn die Messung der abhängigen Variable über die Zeit periodenbezogen zunimmt, sagt man, das Messkriterium ist zunehmend. Zyklisch abnehmend: Wenn die Messung der abhängigen Variable über die Zeit periodenbezogen abnimmt, sagt man, das Messkriterium ist abnehmend. Innerhalb des Normbereichs: Wenn die Messung innerhalb des erwarteten Wertebereichs liegt, sagt man, das Messkriterium befindet sich innerhalb des Normbereichs. Außerhalb des Normbereichs: Wenn die Messung außerhalb des erwarteten Wertebereichs liegt, sagt man, das Messkriterium befindet sich außerhalb des Normbereichs.
Unabhängige Variable | Eine Variable, die als Eingabe oder Vorhersage erstellt und in einem Modell verwendet wird, um das Ergebnis zu generieren.
Unabhängige Variable | Die Bezeichnung der unabhängigen Variable.
Abhängige Variable | Eine Variable oder Ausgabe, die von einem Modell generiert wird, das auf der Eingabe von einer entwickelten Gleichung basiert.
Abhängige Variable | Die Bezeichnung der abhängigen Variable.
Unabhängiger Normwert | Der angenommene Wert der unabhängigen Variable, wenn die abhängige Variable den abhängigen Normwert erreicht. Dieses Feld wird bei der Generierung von Vorhersagen oder bei der Planung verwendet.
Abhängiger Normwert | Der Normwert der abhängigen Variablen. Er bestimmt, wann die Wartung des Artikels mit ID-Nummer des Clusters wünschenswert ist.
Oberer Grenzwert | Der Höchstwert der abhängigen Variablen. Die Messung darf den oberen Grenzwert nicht überschreiten. Hinweis Im Feld Warnung für "Außerhalb des Normbereichs" können Sie ein Signal wählen, das ERP LN an den Anwender ausgibt, wenn die Messung diesen Wert überschreitet.
Unterer Grenzwert | Der Mindestwert der abhängigen Variablen. Die Messung darf den unteren Grenzwert nicht überschreiten. Hinweis Im Feld Warnung für "Außerhalb des Normbereichs" können Sie ein Signal wählen, das ERP LN an den Anwender ausgibt, wenn die Messung unterhalb dieses Werts liegt.
Warnung für "Außerhalb des Normbereichs" | Eine an den Anwender ausgegebene Warnung, wenn die Messung der abhängigen Variablen nicht innerhalb des festgelegten Bereichs liegt.
Warnung für "Außerhalb des Normbereichs" | Der Name oder die Bezeichnung des Signals.
Folgeleistung | Die Leistung, die erforderlich ist, um ein Ende herbeizuführen oder um die Leistung, die ausgeführt werden muss, zu prüfen.
Folgeleistung | Die Bezeichnung der Folgeleistung.
Anleitungstext | Text (zusätzlich) Verwandte Themen Verwenden von Texten