| Direkte Verarbeitung von Materialunterdeckungen |  |
| In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie für Produktionsaufträge entnommenes Material nach der Behebung einer Unterdeckung ohne aufwändige, manuelle Bearbeitung verarbeiten können. Direkte Materialentnahme Um Material mit geringem administrativen Aufwand zu entnehmen, können Sie im Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000) oder Vorkalkulierter Materialbedarf (ticst0101m000) das Kontrollkästchen Lagerauftragsposition direkt verarbeiten markieren. Wenn während der retrograden Abbuchung bzw. der Direktverarbeitung Unterdeckungen vorliegen und später neues Material im Bestand eintrifft, können Sie den Lagerauftrag überspringen und die Restmaterialmengen direkt verarbeiten. Sie können die Unterdeckungen für einen Bereich von Produktionsaufträgen, einzelne Produktionsaufträge, Arbeitsgänge oder Materialpositionen verarbeiten. Nachdem die Materialunterdeckungen verarbeitet wurden, druckt ERP LN eine detaillierte Liste der behobenen Unterdeckungen. Einschränkungen Die Direktverarbeitung von Materialunterdeckungen in Produktionsaufträgen kann nur eingesetzt werden, wenn Folgendes zutrifft: Das Kontrollkästchen Lagerauftragsposition direkt verarbeiten ist markiert. Dies gilt immer für retrograd abgebuchtes Material. Die bestellte Materialmenge auf der Produktionslagerauftragsposition ist größer als die tatsächlich vorhandene Menge. Das bedeutet, dass das Restmaterial im Lager in Bearbeitung ist. Eine Direktverarbeitung entsperrter Lagerauftragspositionen ist nur dann möglich, wenn die Lagerauftragsposition die folgenden Kriterien erfüllt: Die korrekte ID-Nummer wurde gefunden, sofern das Material im Bestand mit einer ID-Nummer versehen ist. Die korrekte Charge wurde gefunden, sofern es sich bei dem Material um einen Artikel mit Chargenverwaltung handelt und die Chargenauswahl Bestimmte Charge lautet. Die Kombination aus Artikel und Lager ist korrekt. Die korrekte Gültigkeitseinheit wurde basierend auf Austauschbarkeit gefunden, sofern es sich um ein Material mit Einheitengültigkeit handelt. Hinweis Material, bei dem die Auftragsmenge kleiner ist als die nachkalkulierte Menge, wird als Rückgabe behandelt. Rückgaben werden nicht automatisch verarbeitet und müssen durch den Lagerauftragsvorgang verarbeitet werden. Ablauf Nach Unterdeckungen durchsuchen Um nach Unterdeckungen zu durchsuchen, die verarbeitet werden können, starten Sie das Programm Materialunterdeckungen verarbeiten (tisfc0221m000), und markieren Sie das Kontrollkästchen Nur simulieren. Unterdeckungen können Sie außerdem mit dem Programm Für Produktionsauftrag zu entnehmendes Material (ticst0101m100) suchen. Wenn für ein bestimmtes Material eine Menge im Feld Von Warehouse Management zu entnehmen angezeigt wird und das Kontrollkästchen Lagerauftragsposition direkt verarbeiten markiert ist, liegt eine Unterdeckung vor. Verarbeiten von Unterdeckungen für einen Bereich von Produktionsaufträgen Im Programm Materialunterdeckungen verarbeiten (tisfc0221m000) können Sie Unterdeckungen in einer Serie verarbeiten. Verarbeiten von Unterdeckungen für einen einzelnen Produktionsauftrag Sie können Unterdeckungen für einen einzelnen Produktionsauftrag entweder im Programm Für Produktionsauftrag zu entnehmendes Material (ticst0101m100) oder im Programm Lageraufträge für Produktion (timfc0101m000) verarbeiten. Wenn Sie das Programm Für Produktionsauftrag zu entnehmendes Material (ticst0101m100) verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor: Starten Sie das Programm Für Produktionsauftrag zu entnehmendes Material (ticst0101s000) Suchen Sie den gewünschten Produktionsauftrag. Wählen Sie keinen Datensatz aus. Wählen Sie im Menü Ansicht die Option Sortieren nach, und klicken Sie dann auf Produktionsauftrag, Position. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Unterdeckungen verarbeiten, ohne einen Datensatz auszuwählen. Wenn Sie das Programm Lageraufträge für Produktion (ticst0101m100) verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor: Starten Sie das Programm Lageraufträge für Produktion (timfc0101m000). Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Unterdeckungen verarbeiten. Verarbeiten von Unterdeckungen für einen einzelnen Arbeitsgang Um Unterdeckungen für einen einzelnen Arbeitsgang zu verarbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor: Starten Sie das Programm Für Produktionsauftrag zu entnehmendes Material (ticst0101s000). Suchen Sie den gewünschten Produktionsauftrag und Arbeitsgang. Wählen Sie keinen Datensatz aus. Wählen Sie im Menü Ansicht die Option Sortieren nach, und klicken Sie dann auf Produktionsauftrag, Arbeitsgang, Position. Wählen Sie den gewünschten Arbeitsgang aus. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Unterdeckungen verarbeiten, ohne einen Datensatz auszuwählen. Verarbeiten von Unterdeckungen für eine einzelne Material-Plankostenposition Um Unterdeckungen für eine einzelne Material-Plankostenposition zu verarbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor: Starten Sie das Programm Für Produktionsauftrag zu entnehmendes Material (ticst0101s000). Suchen Sie den gewünschten Produktionsauftrag. Markieren Sie die gewünschte Materialbedarfsposition. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Unterdeckungen verarbeiten. Verarbeiten von Unterdeckungen für eine einzelne Lagerauftragsposition Wenn Sie das Programm Lageraufträge für Produktion (ticst0101m100) verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor: Starten Sie das Programm Lageraufträge für Produktion (timfc0101m000). Wählen Sie die gewünschte Bestandsbuchung aus. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Unterdeckungen verarbeiten Symbolleiste In den Programmen Für Produktionsauftrag zu entnehmendes Material (ticst0101m100) und Lageraufträge für Produktion (timfc0101m000) finden Sie das Symbol für den Befehl Unterdeckungen verarbeiten. Verwandte Themen Materialentnahme - Übersicht Vermeiden von Unterdeckungen für Produktionsaufträge |